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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	滦州市福赢再生资源有限公司年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨项目

	项目代码
	2603-130223-04-01-794656

	建设单位联系人
	吉海宽
	联系方式
	13932508188

	建设地点
	滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内

	地理坐标
	东经E118°22′44.463″，北纬N39°54′28.751″

	国民经济行业

类别
	C3039其他建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品制造业30-56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303-其他建筑材料制造

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	滦州市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	滦发改备字【2026】175号

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：       
	用地面积（m2）
	4200

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析 
根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用中第8条煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，不属于其中“限制类”、“淘汰类”项目。本项目不使用淘汰落后生产工艺、设备，产品不属于淘汰落后产品；本项目未列入《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2025]466号）。

项目已取得滦州市发展和改革局出具的企业投资项目备案，备案编号：滦发改备字【2026】175号。

因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。

2、厂址选择可行性分析

（1）项目选址可行性

项目位于滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内，租赁唐山市增益水泥有限公司院内闲置车间和场地，根据滦州市杨柳庄镇人民政府出具的证明，项目用地现状属于工业用地。本项目占地东侧为唐山增惠科技有限公司，南侧、西侧、北侧均为唐山市增益水泥有限公司。
项目占地附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。从环保角度考虑，本项目的选址可行。

（2）与饮用水水源保护区符合性

根据《河北省人民政府关于同意调整唐山市陡河水库集中式饮用水水源保护区的批复》可知，本项目不在陡河水源地一、二级保护区及准保护区内。本项目符合相关选址要求，选址合理。

（3）与《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》符合性分析

根据唐山市水污染防治工作领导小组办公室《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》中园区外涉水企业保留条件，“通过企业生产、废水处理工艺提升改造，废水全部循环利用，实现废水零排放的企业”，可以不入园区。本项目无生产废水排放，少量生活废水泼洒抑尘，属于“通过企业生产、废水处理工艺提升改造，废水全部循环利用，实现废水零排放的企业”，因此本项目可以不进入园区。
3、“生态环境管控单元”符合性分析
根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）要求，分析如下：

（1）生态保护红线

根据《河北省生态保护红线》，本项目所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域；选址不属于生态功能重要区域和敏感脆弱区域。

滦州市生态保护红线类型主要为水源涵养、河湖滨岸带、生物多样性维护、水土流失等。本项目位于河北省唐山市滦州市杨柳庄镇杨柳庄村南约293m，不在生态保护红线区范围内，对照滦州市生态保护红线图，项目厂界北侧距离最近的生态保护红线约为2.6km。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目所在区域的环境质量底线分别为：大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中的二级标准要求，地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中第二类用地筛选值标准要求。

a）大气环境：根据《2024年唐山市生态环境状况公报》可知，该区域内环境空气质量SO2、NO2年平均质量浓度，CO日均值第95百分位平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中的二级标准要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中的二级标准要求，因此项目所在区为不达标区。唐山市狠抓大气污染防治，大气环境恶化态势得到了有效的遏制，环境空气主要污染物浓度均显著下降，唐山市环境空气质量正在逐渐改善。

本项目生产过程产生的废气污染物主要为颗粒物，在采取相应治理措施的前提下，可稳定达标排放，项目对大气环境质量造成的影响可以接受，不会对大气环境产生明显的影响。

b）水环境：项目无生产废水排放，少量生活污水用于泼洒地面抑尘。因此，无废水排放，不会对地表水环境产生影响，不会突破地下水环境质量底线。

c）声环境：项目采取设备基础减震、合理布局、厂房隔声等降噪措施后，不会突破声环境质量底线。

d）土壤环境：项目在采取防渗措施后，不会对土壤环境产生明显影响，不会突破土壤环境质量底线。

因此，本项目在采取相应的治理措施后，各污染物均可达标排放，不会对区域环境造成明显的影响，不会突破环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目租赁现有闲置厂区进行建设生产，不新增占地，不会突破土地资源利用上线；项目生产用水循环使用，生活用水主要为职工盥洗用水，项目用水量较小不会突破用水资源利用上线；项目使用电力作为能源，不使用煤炭，项目通过加强节能管理、使用节能设备，可进一步降低能源消耗，本项目用电由当地供电电网提供，电力供应有保障。

因此，本项目的建设符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

本项目属于其他建筑材料制造，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目；本项目已通过滦州市发展和改革局出具的备案证（备案编号：滦发改备字【2026】175号），因此，本项目符合国家及地方产业政策的要求，不在环境准入负面清单之内。

综上，项目建设符合目前“生态环境管控单元”要求。

4、与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析
根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）开展全市生态环境空间总体管控要求、陆域环境管控单元准入符合性分析。

本项目与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）开展全市生态环境空间总体管控要求符合性分析。



表1-2  与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）全市生态环境空间总体管控要求符合性分析
	生态保护红线总体管控要求

	要素属性
	管控类别
	管   控   要   求
	本项目
	符合性

	生态保护红线区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的，省级自然资源主管部门依据批准文件，对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。已依法设立的油气探矿权拟转采矿权的，按有关规定由省级自然资源主管部门会同相关部门明确开采拟占用地表或海域范围，并对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。更新后的国土空间规划“一张图”，与省级生态环境部门信息共享。
	本项目不在生态保护红线区内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。
（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。
（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。
带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。
（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。
（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

（7）地质调查与矿产资源勘查开采。[具体开采活动，详见《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）]。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。
（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。
（10）法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）规定办理用地用海用岛审批。
	本项目不涉及生态保护红线自然保护地及保护区范围
	不涉及

	各类保护地总体管控要求

	自然

保护区
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	1、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、
挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。
2、禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。
3、禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。
4、在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。
	本项目不在自然保护区核心区和缓冲区内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	1、在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。
2、在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。
	本项目不在自然保护区试验区和外围保护地带
	不涉及

	风景名胜区
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	1、在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾；（五）排放、倾倒污染环境的废水、废气和废渣；（六）采伐、毁坏古树名木。
2、禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、 
招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

3、禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目不在风景名胜区范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	1、在风景名胜区内从事《风景名胜区条例》第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。
2、在风景名胜区内新建居民住宅，应当在规划确定的居住用地范围内依法建设。规划确定需要拆除的居民住宅，不得翻建、改建、扩建。
	本项目部不在风景名胜区范围内
	不涉及

	森林公园
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	1、在国家级森林公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。 
2、禁止擅自在国家级森林公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。
3、禁止违规侵占国家级森林公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。
4、除必要的保护设施和附属设施外，禁止从事与资源保护无关的任何生产建设活动。
5、在森林公园内以及可能对森林公园造成影响的周边地区，禁止进行毁林开荒、采石、取土、开矿、放牧以及非抚育和更新性采伐等活动。
	本项目不在国家级及其它公园范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	国家级森林公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：
（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。国家级自然公园内开展上述规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。
	本项目不在国家级及其它公园范围内
	不涉及

	湿地公园
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、水生动物洄游通道，捕猎野生动物；（六）破坏或移动湿地界标、围栏、围网等保护设施；（七）其他破坏湿地及其生态功能的行为。《中华人民共和国湿地保护法》《湿地保护管理规定》《国家湿地公园管理办法》《河北省湿地保护条例》
2、任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动；禁止向湿地引进和放生外来物种，确需引进的应当进行科学评估，并依法取得批准。
3、除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。
4、国家湿地公园应划定保育区。保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。
5、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。
	本项目不在湿地公园范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	1、确需征收、占用国家湿地公园的土地的，用地单位应当征求省级林业主管部门的意见后，方可依法办理相关手续。由省级林业主管部门报国家林业局备案。
2、建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。临时占用湿地的期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地限期进行生态修复。
3、应当加强对滨海湿地的管理和保护，严格管控围填滨海湿地。经依法批准的项目，应当同步实施生态保护修复，减轻对滨海湿地生态功能的不利影响。
	本项目不在湿地公园范围内
	不涉及

	地质公园
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	1、任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石。
2、不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。
3、除必要的保护设施和附属设施外，禁止其他生产建设活动。
	本项目不在地质公园范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	1、管理机构可根据地质遗迹的保护程度，批准单位或个人在保护区范围内从事科研、教学及旅游活动。
2、在可能对地质遗迹造成影响的范围内，限制建设石油加工、化学原料及化学品制造、水泥、黑色及有色金属冶炼、非金属矿物制品等大气污染严重的项目。
	本项目不在地质公园范围内
	不涉及

	水产种质资源保护区
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	1、应当分别针对国家级和省级水产种质资源保护区主要保护对象的繁殖期、幼体生长期等生长繁育关键阶段设定特别保护期。特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区生物资源和生态环境造成损害的活动。
2、禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。 
3、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口；在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
	本项目不在水产种质资源保护区范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	1、国家级和省级水产种质资源保护区特别保护期外从事捕捞活动的，应当按照《渔业法》 
及有关法律法规规定执行。
2、在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
3、未经国务院渔业行政主管部门批准，任何单位或者个人不得在水产种质资源保护区内从事捕捞活动。
	本项目不在水产种质资源保护区范围内
	不涉及

	自然文化遗产
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	在建设控制地带内，不得建设有污染的工厂和高层建筑物或者构筑物；修建建筑物或者构筑物时，其形式、高度、色调等应当与文物保护单位周围环境气氛相协调，不得破坏文物保护单位的环境风貌。
	本项目不在自然文化遗产保护区范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。
	本项目不在自然文化遗产保护区范围内
	不涉及

	湿地空间
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	1、禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、水生动物洄游通道，捕猎野生动物；（六）破坏或移动湿地界标、围栏、围网等保护设施；（七）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
2、任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动；禁止向湿地引进和放生外来物种，确需引进的应当进行科学评估，并依法取得批准。
	本项目不在湿地空间范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	任何单位和个人不得不得擅自占用湿地或者改变湿地用途。确需占用或者征收湿地的，应当按照有关法律、法规的规定办理相应手续。
	本项目不在湿地空间范围内
	不涉及

	地表水饮用水水源保护区
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	1、准保护区内，应遵守下列规定：
（1）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量；（2）禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；（3）禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；（4）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。
2、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定：
（1）禁止设置排污口；（2）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（3）禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；（4）禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；（5）禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；（6）禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；（7）禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；（8）严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；（9）法律、法规规定的其他禁止行为。
3、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定：
（1）禁止组织旅游、野炊、露营、非法捕捞、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； 
（2）禁止造田、养殖、放牧；（3）禁止在水体清洗机动车辆；（4）禁止在水库库区倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；（5）禁止与供水设施和保护水源无关的车辆、船舶行驶、停靠、装卸。（6）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（7）禁止铺设输送污水的管道及输油管道；（3）禁止其他可能污染饮用水水体的行为。
	本项目不在地表水饮用水源保护区范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	1、准保护区
排放总量不能保证准保护区内水质符合规定的标准时，所在地人民政府应当组织排污单位削减排污总量。
2、二级保护区
在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。
3、一级保护区
对一级保护区内的居民，市、县级人民政府应当根据集中式饮用水水源地保护需要，有计划地实施搬迁，妥善安置，并依法给予补偿。保护区划定前已有的农业种植和经济林，应当严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。
	本项目不在地表水饮用水源保护区范围内
	不涉及

	地下水饮用水水源保护区
	空间约束布局
	禁止类管控要求
	1、饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：
（1）禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其它有害废弃物；（2）禁止利用渗坑、渗井、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；（3）禁止使用不符合农田灌溉水质标准的水进行灌溉；（4）实行人工回灌地下水时不得污染地下水源。
2、准保护区内，应遵守下列规定：
（1）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；

（2）禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；（3）禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；（4）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。
3、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定：
（1）禁止设置排污口；（2）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（3）禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；（4）禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；（5）禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；（6）禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；（7）禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；（8）严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；（9）法律、法规规定的其他禁止行为。 
4、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定：
（1）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（2）禁止铺设输送污水的管道及输油管道；（3）禁止其他可能污染饮用水水体的行为。
	本项目不在地下水饮用水源保护区范围内
	不涉及

	
	
	限制类管控要求
	1、准保护区
（1）排放总量不能保证准保护区内水质符合规定的标准时，所在地人民政府应当组织排污单位削减排污总量。（2）在地下水饮用水水源准保护区内从事地下勘探、兴建地下工程设施等活动的，应当采取防护性措施，防止破坏和污染地下水。
2、二级保护区
在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。

3、一级保护区
对一级保护区内的居民，市、县级人民政府应当根据集中式饮用水水源地保护需要，有计划地实施搬迁，妥善安置，并依法给予补偿。保护区划定前已有的农业种植和经济林，应当严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。
	本项目不在地下水饮用水源保护区范围内
	不涉及

	一般生态空间总体管控要求

	要素属性
	管控类别
	管   控   要   求
	本项目
	符合性

	一般生态空间
	总体

要求
	空间布局约束
	1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。
2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。
3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积， 
已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。
4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各1000米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。
5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。
6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 
7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
	本项目不属于严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，不属于矿产资源开发，不占用生态保护红线
	符合

	
	水源

涵养
	
	1、禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。
2、禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。
3、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。
4、禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	水土

保持
	
	1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。
2、在水土保持生态功能保护区内，禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。
3、限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。
4、禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十五度以上的陡坡地和大中型水库周边汇水区域二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。
5、对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。


	本项目

不涉及
	不涉及

	
	生物多样性保护
	空间布局约束
	1、保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变。 
2、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
3、禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
4、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
5、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。
6、生物多样性保护优先区域内要优化城镇开发建设活动的规模、结构和布局，严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	水土

流失
	
	1、禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。
2、在水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。
3、禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。
4、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；耕地短缺、退耕确有困难的，应当修建梯田或者采取其他水土保持措施。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	河湖

滨岸带
	
	1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；禁止种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；禁止设置拦河渔具；禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。
2、在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
3、在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。
4、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	基本

农田
	空间布局约束
	1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
2、禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。
	本项目

不涉及
	不涉及

	全市大气环境总体管控要求

	要素属性
	管控类别
	管     控    要     求
	本项目
	符合性

	大气环境
	污染防控目标
	2025 年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。
	/
	/

	
	污染物排放管控
	1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
	项目不属于6大重点行业，不需要进行倍量削减
	符合

	
	
	2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。
	本项目

不涉及
	不涉及

	大气环境
	污染物排放管控
	5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。
	本项目施工期对扬尘进行治理
	符合

	
	
	9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。
	本项目按要求与重污染天气预警联动
	符合

	
	
	11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
	项目不涉及二氧化碳排放
	不涉及

	大气环境
	环境风险防控
	完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥
	/
	/

	
	资源开发利用
	1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
	本项目

不使用煤
	符合

	
	
	2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。
	/
	/

	
	
	3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。
	本项目不在《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》名单内
	符合

	全市地表水环境总体管控要求

	要素属性
	管控类别
	管     控    要     求
	本项目
	符合性

	地表水

环境
	污染防控目标
	到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%。
	/
	/

	
	
	1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	本项目无生产废水外排，生活污水泼洒地面抑尘。
	符合

	
	
	5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
	本项目无废水外排。
	符合

	地表水

环境
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。
	本项目无生产废水外排，生活污水泼洒地面抑尘。
	符合

	
	
	3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。
4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。
5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。

6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。
	
	符合

	
	环境风险防控
	有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	资源开发利用
	开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。

发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。
	本项目

不涉及
	不涉及

	全市土壤及地下水环境总体管控要求

	土壤及地下水环境
	污染防控目标
	2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率 100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在 20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	空间布局约束
	1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。
2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。
3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。
	本项目选址符合要求
	不涉及

	
	污染排放管控
	1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 
3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。
	本项目不排放重金属，落实总量控制制度，不经营危废。
	符合

	土壤及地下水环境
	污染排放管控
	4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。
5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。
	本项目对生产区域按照重点防渗和一般防渗处理；对危废处置进行全链条监控
	符合

	
	环境风险防控
	1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
	本项目产生的危险废物委托具有资质单位处置
	符合

	
	
	4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。
5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。
6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。
7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。
	本项目

不涉及
	不涉及

	土壤及地下水环境
	环境风险防控
	8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。
	本项目

不涉及
	不涉及

	全市资源利用总体管控要求

	要素属性
	管控类别
	管控要求
	本项目
	符合性

	资源
	水资源
	总量和强度要求
	到2025年，全市用水总量控制在28.48亿立方米以内；万元GDP用水量规划目标值30.0m³，较2020年下降率为7.4%；万元工业增加值用水量较2020年下降14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.6766以上；城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。
	/
	/

	
	
	资源利用率要求
	1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。
	本项目用水外购。
	符合

	
	
	
	2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	
	3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。
	本项目

不涉及
	不涉及

	资源
	能源
	总量和强度要求
	到2025年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降19%和10%；非化石能源占能源消费总量比重达到1.3％左右。
	/
	/

	
	
	资源利用率要求
	1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。
2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。
3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。
4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	岸线资源
	资源利用率要求
	1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。 
2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。
3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。 
4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	土地资源
	资源利用率要求
	1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。
2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。
	/
	/

	全市产业总体管控要求

	要素属性
	管控类别
	管控要求
	本项目
	符合性

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。
	本项目符合《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》相关要求。
	符合

	
	
	2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。
	本项目符合国家政策，不属于高污染、高能耗、高排放项目产业政策
	符合

	
	
	3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
	项目不属于6大重点行业，不需要进行倍量削减
	符合

	
	
	5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。
	本项目不属于两高项目
	不涉及

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。 
12、技术装备全面升级，高炉逐步达到 1000 立方米及以上、转炉逐步达到 100 吨及以上、烧结机逐步达到 180 平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。
13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。
	本项目

不涉及
	不涉及

	
	
	实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。


	本项目

不涉及
	不涉及

	项目入园要求
	空间约束布局
	1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。
2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。

3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。
4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。
5、新建涉高VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，认定为化工重点监控点的企业项目除外。
	本项目不属于资源消耗高、环境污染重、废物难处理项目原则上可以不进入园区
	符合

	石化化工
	污染物排放管控
	1、按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）规定，严格落实相应污染物防控措施。
2、石化化工企业污染物排放应达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）相关要求。
	项目不涉及
	不涉及

	钢铁
	污染物排放管控
	钢铁企业大气污染物排放应达到《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169）以及国家、省、市相关超低排放限值要求。
	项目不涉及
	不涉及

	水泥
	污染物排放管控
	水泥企业大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167）以及国家、省、市相关超低排放限值要求。
	项目不涉及
	不涉及

	平板玻璃
	污染物排放管控
	平板玻璃企业大气污染物排放执行《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2168）以及国家、省、市相关超低排放限值要求；按照《平板玻璃行业清洁生产评价指标体系》规定，采取清洁生产技术，建立清洁生产机制，定期开展清洁生产审核。
	项目不涉及
	不涉及

	炼焦
	污染物排放管控
	焦化企业大气污染物排放执行《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2863）以及国家、省、市相关超低排放限值要求。
	项目不涉及
	不涉及

	涉VOCs
	污染物排放管控
	涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）及国家、省、市相关排放标准要求。
	项目不涉及
	不涉及

	矿区
	污染物排放管控
	1、矿区污染物排放达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426）、《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661）等相应矿产采选污染物排放标准。
2、矿山生产体系达到《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294）、《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446）等相应矿产采选清洁生产标准。
	项目不涉及
	不涉及


	其他符合性分析
	（2）与《唐山市生态环境准入清单》陆域环境管控单元准入清单符合性分析

环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类：

优先保护单元：主要包括以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间。

重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区(工业集聚区)等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域，近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。

一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

项目不在生态保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区。根据《唐山市生态环境管控准入清单》（2023年版），项目位于《唐山市生态环境管控准入清单》（2023年版）中优先保护单元。单元类别：优先保护单元（杨柳庄镇：ZH13028410001），项目与管控要求符合性分析见下表。

表1-3 与《唐山市生态环境准入清单》陆域环境管控单元准入清单符合性分析

单元类别

环境要素类别

乡镇

维度
管控措施
本项目

符合性

优先保护单元
燕山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线

油榨镇、九百户镇、王店子镇、杨柳庄镇、榛子镇

空间布局约束

燕山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线执行全市总体准入要求中生态保护红线区的管控要求。
企业不在唐山市生态保护红线区内，距离最近生态红线区约2.6km
符合
污染物排放管控

/
/
/
环境风防控

/
/
/
资源利用效率 要求

/
/
/
综上，本项目符合《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）开展全市生态环境空间总体管控要求、陆域环境管控单元准入要求。

5、与相关环保政策符合性分析 

5.1 与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）相关技术符合性分析

表1-4 与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）符合性分析

 政策要求

本项目实际

符合性

《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）
物料运输、装卸
1.粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）运输车辆应采用密闭车斗或罐车；2.块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置；3.应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆；4.露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。

1、本项目脱硫灰、石灰、粉煤灰等采用专用车运输；2、脱硫石膏等物料采用专用运输车运输3、厂区出入口设置洗车平台4、物料装卸在封闭车间内进行。
符合

物料储存

1.粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗；粉状物料（如外矿粉等湿料）储存可采用入棚、入仓存储，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存；2.块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘；3.对于长期堆放的物料（如备用物料）可采取防风抑尘网，同时喷洒抑尘剂、遮盖的方式控制扬尘；4.市区和县城建成区的钢铁企业料场应全面实现入棚、入仓存储；5.物料入棚、入仓应严格遵守《中华人民共和国国家职业卫生标准》、《国家职业卫生标准管理办法》。

本项目道路用白灰面用的脱硫灰、石灰采用筒仓储存；脱硫石膏混合料用的脱硫石膏、粉煤灰含水率高采用物料封闭库房内分区存放
符合

由上表可知，本项目符合《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）要求。

5.2 与固废相关政策符合性分析

表1-5  与固废相关政策符合性分析

文件

文件要求

本项目情况

符合性

《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）
加强产业协同利用，扩大赤泥和钢渣利用规模，提高赤泥在道路材料中的掺用比例，扩大钢渣微粉作混凝土掺合料在建设工程等领域的利用。不断探索赤泥和钢渣的其他规模化利用渠道。鼓励从赤泥中回收铁、碱、氧化铝，从冶炼中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价组分，提高矿产资源利用效率，保障国家资源安全，逐步提高冶炼渣综合利用率。

本项目生产铺路用白灰面、水泥用脱硫石膏混合料，利用脱硫石膏、脱硫灰、粉煤灰等为原料。提高了资源利用效率，推动了绿色建筑行业。

符合

推进产废行业绿色转型，实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用。

本项目生产铺路用白灰面、水泥用脱硫石膏混合料，利用脱硫石膏、脱硫灰、粉煤灰等为原料，不属于大宗固废源头产生项目。

不涉及

推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。

物料运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆汽车，企业污染物排放全部符合相关行业标准。

符合

强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消减和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。

本项目生产铺路用白灰面、水泥用脱硫石膏混合料，利用脱硫石膏、脱硫灰、粉煤灰等为原料。推动了绿色建筑行业。厂区内物料、成品、危废分类存放。

符合

《河北省固体废物污染防治条例》（2022年12月1日 
施行）
1、固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则；2、产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度， 建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施
本项目的建设符合资源化和无害化原则，项目建成后按照要求制定台账

符合

河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案 （冀政办字〔2022〕37号）
促进大宗工业固体废物综合利用。开展存量大宗工业固体废物排查整治，推进尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等在有价组分提取、建材生产、生态修复等领域的规模化利用。
本项目生产铺路用白灰面、水泥用脱硫石膏混合料，利用脱硫石膏、脱硫灰、粉煤灰等为原料，提高了资源利用效率，推动了绿色建筑行业
符合

唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案 （唐政办字〔2022〕95号）
促进大宗工业固体废物综合利用。以煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等大宗工业固体废物为重点，支持大掺量、规模化、高值化利用，扩大在生态修复、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。推动工业固体废物在厂区内、园区内、市域内协同循环利用，培育一批示范园区、企业。加快唐山市大宗固体废弃物综合利用示范基地建设，推进钢渣、尘泥等冶金固废，尾矿、废石等矿山固废在绿色建材、路基材料中的应用，提升工业固体废物综合利用率。
本项目生产铺路用白灰面、水泥用脱硫石膏混合料，利用脱硫石膏、脱硫灰、粉煤灰等为原料，提高了资源利用效率，推动了绿色建筑行业
符合

《固体废物综合治理行动计划》的通知 国发〔2025〕14号

（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。

本项目生产铺路用白灰面、水泥用脱硫石膏混合料，利用脱硫石膏、脱硫灰、粉煤灰等为原料，提高了资源利用效率，推动了绿色建筑行业
符合
根据上表分析结果可知，本项目符合固废相关政策中相关要求。
5.3 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中水泥行业绩效评级中的水泥制品绩效引领指标及《重点行业环保绩效评级指标修订内容》（冀环办字函[2025]161号）符合性分析

表1-6  与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中水泥行业绩效评级中的水泥制品绩效引领指标及《重点行业环保绩效评级指标修订内容》（冀环办字函[2025]161号）符合性分析

引领性指标

文件要求内容

本项目情况

符合性分析

装备水平

/

不涉及

符合

能源类型

电、外购蒸汽、天然气（釆用低氮燃烧）

本项目能源为电

符合

排放限值

PM10、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%

本项目不涉及天然气锅炉或热风炉，无NOx排放，PM10排放浓度满足要求

符合

污染治理技术

污染治理技术不得使用《国家污染防治技术指导目录》中的低效类治理技术。

项目不使用《国家污染防治技术指导目录》中的低效类治理技术

符合

无组织排放

1、粉状物料全部密闭储存；

2、物料釆用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器；

3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位釆用集中通风除尘系统，水泥散装釆用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器

1.项目粉状物料全部密闭储存；

2.项目物料釆用封闭式皮带、绞笼输送。

3.原料库采用自动感应门，粉状原料采取罐车运输，泵送至筒仓，散装成品通过罐车运输，出料口设置集气罩。

符合

监测监控水平

重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上

本项目不属于重点排污单位，项目原料区出入口等易产生颗粒物排放环节，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上

符合

环境管理水平

环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出 入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明 书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）

管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程

本项目要求按照文件要求进行管理

符合

运输方式

1、物料（除水泥罐式货车外）公路込输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；

2、厂内运输车辆全部使用新能源车辆。

3、厂内非道路移动机械原则上采用新能源机械，无对应新能源产品的原则上应满足国四及以上排放阶段。

1.物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆；

2.不涉及厂内运输车辆。

3.厂内非道路移动机械原则上采用新能源机械，无对应新能源产品的原则上应满足国四及以上排放阶段。
符合

运输监管

配备门禁和视頻监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上

本项目配备门禁和视頻监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上

符合

7、与防沙治沙相关符合性分析

根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），沙区建设项目需做好环境影响评价制度执行工作。根据《河北省防沙治沙规划(2021-2030年)》可知，唐山市涉及沙区范围为：路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县。

本项目位于滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内，不在沙区范围内。

现状厂区地面已进行硬化，占地区域暂无沙化现象，不在沙区范围内，不会造成土地沙化。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展。国家采取有利于固体废物综合利用活动的经济、技术政策和措施，对固体废物实行充分回收和合理利用。大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有重大意义。

脱硫石膏混合料可用于作为生产水泥的原料，作为原料添加到水泥中，可以促进水泥的硬化、延缓水泥的凝固时间、改善水泥的颜色，同时脱硫灰兼具有脱硫石膏的特点，同时加入粉煤灰，三者按照比例混合后作为原料添加到水泥中，不仅可以解决脱硫灰无处可去的问题，也可以降低水泥生产的成本；同时脱硫灰、石灰按照比例混合后，可以铺路用白灰面，白灰面为公路三合土原料；为此滦州市福赢再生资源有限公司投资200万元建设滦州市福赢再生资源有限公司年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨项目，项目以电厂、钢厂的脱硫灰、脱硫石膏、粉煤灰（均为一般固废）和外购石灰为原料，生产脱硫石膏混合料、道路用白灰面，项目的建设提高了固体废物的利用效率，为当地创造了经济利润。项目已于2026年3月9日在滦州市发展和改革局备案（编号：滦发改备字[2026]175号）。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，滦州市福赢再生资源有限公司年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目类别为“二十七、非金属矿物制品制造业30-56、砖瓦、石材等建筑材料制造303—其他建筑材料制造”，应编制环境影响报告表。

滦州市福赢再生资源有限公司于2026年3月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，完成报告表的编制。

2、项目基本情况
2.1 项目概况
（1）项目名称：滦州市福赢再生资源有限公司年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨项目
（2）建设单位：滦州市福赢再生资源有限公司

（3）建设性质：新建
（4）建设地点：本项目位于滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内，租赁唐山市增益水泥有限公司院内现有闲置车间和场地。项目中心地理坐标为东经E118°22′44.463″，北纬N39°54′28.751″，本项目大门位于西南侧，生产车间位于厂区西北部，车间外东侧为筒仓，厂区东南角为办公区危废间位于生产车间内西侧。厂界东侧为唐山增惠科技有限公司，南侧、西侧、北侧均为唐山市增益水泥有限公司。距本项目最近的环境保护目标为厂界北侧293m的杨柳庄村和厂界东侧305m的石各庄村。
（5）劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，每天3班，每班8小时，全年工作300天（员工年工作时间约6000h/a）。

2.2 建设内容及规模
本项目租赁租赁唐山市增益水泥有限公司院内现有闲置车间和场地，包括生产车间等建构筑物，购置安装筒仓、螺旋输送机、搅拌机、包装机等生产设施及配套治理设施等，生产原料主要为脱硫灰、粉煤灰、石灰等。年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨。

2.3 本项目产品方案
本项目年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨，产品方案见下表。

表2-1  产品方案

序号

名称
年产量

备注

质量要求
1
脱硫石膏混合料
5万t/a

含水率10-15%，产品汽车散装运输外售，不在厂内储存
参照《用于水泥中的工业副产石膏》GB/T 21371-2019
2

道路用白灰面
15万t/a
含水率1-2%，袋装：吨包袋、25kg包装袋，产品汽车袋装运输，储存于成品区或直接装车外售
关于三合土中白灰面的国家标准，目前没有单一的标准，本项目产品白灰面中氧化钙含量达到50%以上，用于道路的基层或面层铺设，有助于增强道路的强度和稳定性。
备注
白灰面（路基材料）：根据建设单位提供，原料脱硫灰氧化钙含量25%，用量85167.935t；原料石灰氧化钙含量85%，用量65000t，经混合后产品氧化钙含量约为51%。
2.4 工程内容

该项目租用唐山市增益水泥有限公司院内现有闲置车间和场地，购置安装筒仓、绞笼、搅拌设备等生产设施及配套治理设施等。年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨。

本项目工程内容详下表：

表2-2  本项目主要建设内容一览表

类别

名称

建设内容

主体

工程

生产车间

租赁现有，占地面积1500m2，H=10m。1.5m基础墙+单层彩钢结构，车间内地面已全部硬化。设置脱硫石膏混合料生产线1条，设置1条道路用白灰面生产线，原料储存区位于车间西南部，占地面积约500m2，西北侧为道路用白灰面袋装成品区，占地面积约400m2，并配备相应供配电、环保设施。
辅助工程

办公区
租赁现有，砖混+彩钢顶结构，1F，建筑面积60m2，主要用于员工临时休息及办公
储运工程
危废间
位于生产车间内西侧，彩钢结构，建筑面积6m2，用于危险废物暂存
一般固废暂存区
位于生产车间内西侧，彩钢结构，建筑面积18m2，用于一般固废暂存
生产车间原料区
位于生产车间内南部，分为脱硫石膏区、粉煤灰区、包装袋区，面积合计约500m2
生产车间成品区
位于生产车间内北部，面积约400m2，产品根据订单随产随销，储存周期短。
原料筒仓
设置3座筒仓，位于生产车间东侧，分别为1座100t石灰仓、2座100t脱硫灰仓。
运输
原料及产品厂外运输均采用汽运；脱硫石膏混合料生产线用原料为湿料：脱硫石膏、粉煤灰由加盖苫布汽车运输进入生产车间内；白灰面原料为干料：石灰、脱硫灰由罐车运输进厂气力输送至粉料仓；运输车辆采用新能源车辆或达到国五及以上排放标准的重型载货车辆；厂内非移动道路机械全部达到国四及以上标准或使用纯电动机械（袋装成品采用叉车装车）。本项目产尘物料转运均在车间内，不露天转运。散装装车位于生产车间内。
公用

工程

供水
生产及生活用水外购
供电系统
厂区内设置变压器，用电由当地电网提供，年用电量为150万kWh。
供热制冷
项目生产不用热，办公室夏季制冷冬季取暖采用空调
环保

工程

废气

有组织

脱硫石膏混合料生产线废气：在封闭车间内，2个入料仓采取三面围挡措施（尺寸3.2m×2m，不同时工作，安装自动感应切换阀门，延时自动关闭，按照自动感应阀门漏风率20%计算），入料侧设软挡（软挡1m），顶部设集气罩；原料从料仓下口落入皮带配料称，皮带秤落料点密闭设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；散装装车皮带落料点上方设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA001）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）；

道路用白灰面生产线废气：粉料筒仓仓顶设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；包装出料口设置集气管道；袋装成品转移皮带终端成品落点位置设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）。

无组织

①物料装卸在封闭车间内进行；

②车间地面硬化，在车间及主要通道安装自动感应门，物料运输系统全封闭，运输过程中无可视性物料；

③车间及厂区道路地面全部硬化，厂区门口设置洗车平台，配套设有沉淀池、清水池，地面至少设置一排花式喷射喷头，低于地面（呈斜坡状），清洗完成后车辆在洗车槽内短暂停留；

④在厂区四面边界及原料库等易产生无组织排放的点位安装TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，配备1台联网的计算机，安装无组织排放监测系统软件，在厂区门口或明显位置设置电子显示屏，实时发布主要污染物排放信息；

⑤原料库出入口安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上。
废水

卫生旱厕，生活污水就地泼洒，不外排；车辆冲洗废水经洗车平台沉淀池沉淀后回用于洗车不外排，定期补充损耗水。

噪声

项目选用低噪声设备，生产设备均置于封闭的生产车间内，合理布局，厂房隔声等措施

固废
一般固废：除尘器除尘灰收集后混入产品外售；废布袋收集后外售；洗车平台沉淀池污泥收集后混入产品外售；废包装袋收集后外售。

危险废物：废润滑油、废油桶暂存于危废间，定期交有资质单位处置。

生活垃圾：由当地环卫部门统一收集处置。

防腐防渗
①重点防渗区：危废暂存间采用防渗结构，渗透系数≤1.0×10-10cm/s

②一般防渗区：生产车间地面、洗车平台沉淀池采的防渗混凝土进行硬化，防渗层渗透系数小于10-7cm/s。

③简单防渗区：办公区、厂内道路等采取简单防渗，非硬及绿。

2.5 建构筑物

本项目建构筑物一览表见表2-3。

表2-3  建构筑物一览表
名称

建筑面积（m2）

占地面积（m2）

建筑尺寸（m）
建筑结构形式

备注

生产车间
1500
1500
50×30×10
1.5m混凝土基础+单层彩钢结构
为综合车间，西南部为原料区，中间为脱硫石膏混合料生产线，北部为白灰面生产线，西北部为成品区；利用现有车间改造
办公区

60

60

12×5×3

砖混结构+单层彩钢顶
利用现有办公区改造
一般固废暂存区
（18）

（18）

6×3×3

单层彩钢结构
位于生产车间内西侧，新建
危废间

（6）

（6）

3×2×3

单层彩钢结构
地面做好防渗措施，新建

洗车平台

15

15

6×2.5×2.5

6m×2.5m×2.5m，采用抗渗混凝土浇筑；沉淀池2.5m×2m×1.5m
新建

原料区、成品区库容说明：

原料区库容计算说明：原料储存区为500m2区域（其中脱硫石膏区300m2、粉煤灰区100m2包装袋区100m2），为保证原料暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高，物料转运不占用存储区域。

①脱硫石膏区：最大可堆存高度5米，底部高度为2m，棱锥形高度为3m，堆存底部矩形堆存容积为300m2×3m/3=300m3，合计有效堆存容积约为900m3，堆积密度按1.2t/m3计算，则最大存储量为1080吨，项目原料脱硫石膏年用量为40035.95t，则每天需要量约为133t，可满足8天生产需求；

②粉煤灰区：最大可堆存高度5米，底部高度为2m，棱锥形高度为3m，堆存底部矩形堆存容积为100m2×3m/3=100m3，合计有效堆存容积约为300m3，堆积密度按1.3t/m3计算，则最大存储量为390吨，项目原料粉煤灰年用量为5000t，则每天需要量约为16t，可满足24天生产需求；因此原料库储存能力能够满足原料储存周转周期需求。

成品区库容计算说明：

成品区面积约400m2，主要储存道路用白灰面，采用吨包袋、25kg包装袋包装，本次按吨包袋核算，吨包袋底面面积1m2（1m×1m），堆高3层，道路用白灰面密度约0.9t/m3，则最大存储量为1×400×3×0.9=1080吨，项目白灰面产量为150000t/a，则每天产量为500t，可满足2天生产需求，因此成品区库储存能力能够满足成品储存周转周期需求。

筒仓储存情况：项目设置2座脱硫灰筒仓（100t）、1座石灰筒仓（100t），其中1#石灰筒仓和2#脱硫灰筒仓为白灰面生产线使用，3#脱硫灰筒仓为两条生产线共用，3座筒仓储存能力均为100t。脱硫石膏混合料生产线脱硫灰用量为5000t/a，每天用量为16.7；白灰面生产线脱硫灰用量为65000t/a，每天用量283.3t/d，合计用量300t/a，则脱硫灰储存周期为0.67d。白灰面生产线石灰用量为65000t/a，每天用量216.7t/d，则石灰储存周期为0.46d。因此需保证原料脱硫灰、石灰周转频次以满足生产线原料使用需求。
2.6 主要生产设备

项目主要设备具体见下表：

表2-4  主要生产设备一览表
序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

脱硫石膏混合料生产线

1

上料斗

3.2m×3.2m×2m
台

2
/

2
搅拌机
单轴桨叶式混合机，生产能力20t/h

套
1
/
3
皮带输送机
直径0.6m

个

2
/
4
配料皮带称
/

台
1
/
5
脉冲布袋除尘器
处理能力20000m3/h
套
1
/
道路用白灰面生产线
6

搅拌机
单轴桨叶式混合机，生产能力30t/h

套
1
/
7
1#石灰筒仓
100t
个

1
白灰面生产线使用

8
2#脱硫灰仓
100t
个

1
白灰面生产线使用
9
3#脱硫灰仓
100t
个

1
两条生产线共用
10
螺旋输送机
TL165，绞笼

套

3
/
11
皮带输送机
直径0.6m

个

1
/
12

包装机
FY50-A-Ⅲ，3个包装口

台
1
/
13
脉冲布袋除尘器
处理能力25000m3/h
套
1
/
其他

14
空压机

/
台
2
15

洗车平台
6m×2m×2.5m

个
1
/
16

叉车
3t
台
1
非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或新能源机械

17

铲车
3t
台
1
18
洒水车
3t
辆
1
19
清扫车
电动220V
台
1
工作时间核算：
本项目以搅拌机核算生产线全年最大运行时间。

脱硫石膏混合料生产线：单轴桨叶式混合，生产能力20t/h。脱硫石膏混合料产量50000t，则年运行时间2500h/a。

道路用白灰面生产线：道路用白灰面产量150000t，则年运行时间5000h/a；

两条生产线同时运行，则生产线最大运行时间为5000h/a，项目全年工作300天，则员工年工作时间约6000h/a。

2.7 主要原辅材料及能源消耗

主要原辅材料及能源消耗见下表。

表2-5  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

名称
单位

工程用量

备注

产品：脱硫石膏混合料
1

脱硫灰
t/a

5000
外购，罐车运输，筒仓储存，粒径200-300目，含水率1-2%；来自钢厂，属于一般固废

2

脱硫石膏
t/a
40035.95

外购，汽车运输，原料区存储，粒径200目，含水率10-15%；自电厂，属于一般固废
3

粉煤灰

t/a
5000

外购，汽车运输，原料区储存，粒径1-2mm，含水率10-15%；自电厂，属于一般固废
产品：道路用白灰面
4

石灰
t/a

65000

粒径＜3mm，含水率1-2%，外购，罐车运输，筒仓储存
5

脱硫灰
t/a
85167.935

粒径200-300目，含水率1-2%，外购，罐车运输，筒仓储存；来自钢厂，属于一般固废
6

吨包袋
万个/年
7.5

容量1t，外购，储存于原料区内
7

覆膜包装袋
万个/年
300
容量25kg，外购，储存于原料区内
能源及辅料消耗

9

水
m3/a
780
自备水箱，用水外购
10

电
万kWh/a
150
当地电网
11

润滑油
t/a
0.05
外购，随用随买不储存，桶装，25kg/桶
12

除尘器布袋

t/a
0.5
环保设施治理厂家进行更换，厂内不储存；平均每两年更换一次
原辅料成分：

①脱硫石膏：主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4·2H2O，含量≥95%。脱硫石膏是FGD过程的副产品，FGD过程是一项采用石灰-石灰石回收燃煤或油的烟气中的二氧化硫的技术。该技术是把石灰-石灰石磨碎制成浆液，使经过除尘后的含SO2的烟气通过浆液洗涤器而除去SO2。石灰浆液与SO2反应生成硫酸钙及亚硫酸钙，亚硫酸钙经氧化转化成硫酸钙，得到工业副产石膏，称为脱硫石膏，广泛用于建材等行业。其加工利用的意义非常重大。它不仅有力地促进了国家环保循环经济的进一步发展，而且还大大降低了矿石膏的开采量，保护了资源；脱硫石膏符合《烟气脱硫石膏》JC/T2074-2011一级技术要求。

表2-6   脱硫石膏指标一览表

指标

含水率

CaSO4·2H2O

（干基）

干基

CaO

干基

MgO

pH

Cl -
气味

（湿基）

CaSO4·1/2H2O（干基）
一级

（A）

10-15%
≥95%

0.6%

0.10%

5-9

≤100

mg/kg

无异味

0.50%

②脱硫灰

‌脱硫灰是一种以高钙、高硫为特征的工业固废，具有细粒径、碱性、自硬性等理化特性，可作为建材或土壤改良材料资源化利用。‌CaO（氧化钙）含量较高，本项目使用的脱硫灰中‌CaO含量约25%，部分未反应的CaO遇水生成Ca(OH)2，赋予其碱性和自硬性。‌SO3（三氧化硫）以‌硫酸钙（CaSO4）‌和‌亚硫酸钙（CaSO3）‌形式存在，含量可达2%~8%，其中半干法脱硫灰中亚硫酸钙占比约20%~40%。‌SiO2、Al2O3、Fe2O3来自原煤燃烧的粉煤灰成分，构成灰渣的玻璃体骨架。‌未反应吸收剂如CaCO3、Ca(OH)2等，影响其活性与稳定性‌。

③粉煤灰

‌粉煤灰是一种以硅铝氧化物为主、具有火山灰活性的微米级工业粉体材料，其理化性质直接影响其在建材、环保等领域的资源化应用价值‌。粉煤灰作为燃煤电厂的主要固体废弃物，其物理与化学特性受原煤成分、燃烧条件及收尘工艺等多种因素影响，呈现出复杂但可调控的特征。粉煤灰的化学成分以‌SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO‌等氧化物为主。

④石灰
石灰是一类以‌氧化钙（CaO）‌为主要成分的无机胶凝材料，本项目使用的石灰中‌CaO含量约85%，白色或灰白色块状/粉末，含杂质时呈淡黄、灰或褐色‌。

2.8 物料平衡

项目物料平衡见表2-7、2-8。

表2-7  脱硫石膏混合料生产线物料平衡一览表

序号

投入

产出

名称

投入量（t/a）

名称

产生量（t/a）

1

脱硫灰
5000

脱硫石膏混合料

50000
2

脱硫石膏
40035.95
有组织废气颗粒物
0.171
3

粉煤灰

5000

无组织废气颗粒物
0.180
4

车间无组织沉降

1.618
5

除尘灰

33.981

总计

50035.95
总计

5035.95

表2-8  道路用白灰面生产线物料平衡一览表

序号

投入

产出

名称

投入量（t/a）

名称

产生量（t/a）

1

脱硫灰
85167.935

道路用白灰面

150000
2

石灰
65000
有组织废气颗粒物
0.798
3

无组织废气颗粒物
0.840
4

车间无组织沉降

7.555

5

除尘灰

158.742

总计

150167.935

总计

150167.935

2.9 公用工程

（1）供电

本项目用电由当地电网供应，本项目耗电量约150万kWh/a。

（2）采暖
本项目生产用热主要为电加热，办公室采用空调取暖和制冷。

（3）给排水

本项目用水为外购水。洗车用水循环使用不外排，定期补充损耗水；厂区抑尘用水主要为厂区洒水，抑尘抑尘用水全部蒸发损耗；职工生活废水主要为少量的盥洗废水，泼洒地面抑尘，防渗旱厕定期清掏。本项目总用水量2.6m3/d（780m3/a），其中新水用量0.37m3/d（111m3/a）。
①生活用水

本项目不设置食堂、浴室，厕所为旱厕。职工生活用水主要为盥洗水，人数10人，参照《河北省用水定额（DB13/T5450.1-2021）》，职工生活用水按10L/人·d的用水量计算，则项目职工年生活用水量为0.1m3/d（30m3/a），排水按用水量的80%计，排水量为0.08 m3/d（24 m3/a），生活废水水质简单用于泼洒地面抑尘，不外排。卫生防渗旱厕，定期清掏。

②洗车平台用水
洗车平台用水：每年进料、出物约40万t/a，平均每年1万辆（次），每天约34辆次，车辆清洗用水按每次30L计算，每天用水1.02m3。洗车平台下方设置小型防渗沉淀池（2m3），洗车用水循环使用，每天损耗约为0.5m3/d，定期补充新水补充新水量为0.5m3/d（150m3/a），无废水外排。

③厂区抑尘用水：厂区抑尘用水主要为厂区洒水抑尘，总用水量约为2m3/d（600m3/a），抑尘用水全部蒸发损耗。

水平衡表见下表，水平衡图见下图。
表2-9  项目水平衡一览表  单位m3/d
项目

总用水

新水

损耗

循环水

排水

备注

生活用水
0.1

0.1

0.02

0

0.08

泼洒地面抑尘

洗车用水

1.02

0.5

0.5

0.52

0

循环使用，不外排

厂区抑尘用水

2

2

2

0

0

全部蒸发损耗

合  计

3.12
2.6
2.52
0.52
0.08
/

[image: image15]
图2-1  本项目水平衡图  单位：m3/d

2.10 地理位置、平面布置及周边关系
地理位置：本项目位于滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内，租赁唐山市增益水泥有限公司院内闲置车间和场地。项目中心地理坐标为东经E118°22′44.463″，北纬N39°54′28.751″。

平面布置：本项目大门位于西南侧，生产车间位于厂区西北部，车间外东侧为筒仓，厂区东南角为办公区，危废间位于生产车间内东南侧。

周边关系：厂界东侧为唐山增惠科技有限公司，南侧、西侧、北侧均为唐山市增益水泥有限公司。距本项目最近的环境保护目标为厂界北侧293m的杨柳庄村。



	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程简述

本项目建设一条年产脱硫石膏混合料生产线，一条道路用白灰面生产线，项目建成后年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨。
1.1脱硫石膏混合料生产线工艺流程简述

（1）原料运输、储存、转运

本项目原料选用国五以上排放标准的运输车辆或者新能源车辆运至厂区，原料物料运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，脱硫石膏混合料生产线用原料为脱硫石膏、粉煤灰湿料（含水率10-15%）：由加盖苫布汽车运输进入生产车间原料区装卸、储存；原料脱硫灰为粉料由罐车运输进厂，送至筒仓，将罐车的输送管路与筒仓的进料管路相连接，通过罐车的气体压力将车内粉料通过封闭管路输送到筒仓内，仓中原料根据实际情况补充，筒仓顶部设置引风管道，将筒仓呼吸产生的粉尘抽送至布袋除尘器进行处理。

产污节点：原料装卸、转运、堆存过程废气G1；脱硫灰筒仓呼吸废气G2；车辆转运产生的噪声N1。

（2）上料、计量、搅拌、成品装车外售

上料采用铲车上料，生产线设置2个上料仓，其中1个上料仓投加脱硫石膏，另一个上料仓投加粉煤灰，脱硫石膏、粉煤灰通过铲车在封闭车间内上料，上料仓采取两侧、顶三面围挡措施，加料侧安装软帘，顶部加装集气除尘设施。原料通过上料仓下方密闭进入皮带秤称量，称量后的原料通过密闭皮带送入搅拌机进行搅拌；脱硫灰由电脑控制的称量系统根据混合料原料配比进行计量，计量好的物料通过密闭螺旋输送机（绞笼）送至搅拌机内；进入搅拌机的物料在单轴桨叶式搅拌机的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机出料口出料，搅拌后的物料即为脱硫石膏混合料，搅拌过程不加水。

搅拌后即为产品（脱硫石膏混合料）外售，散装采取汽车散装，搅拌出料通过密闭皮带输送装车，装车皮带落料点上方设置集气罩，集气罩收集废气进入布袋除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒排放（DA001）。

产污节点：上料产生的废气G3，皮带称落料废气G4，计量过程废气G5，搅拌机搅拌废气G6，装车皮带落料废气G7；铲车运行噪声N2，皮带输送机运行噪声N3，搅拌机运行噪声N4；脉冲布袋除尘器产生的除尘灰S1，更换过程产生的废布袋S2，洗车平台产生的污泥S3，设备维护过程产生的废润滑油S4及废油桶S5，职工生活过程产生的生活垃圾S6。
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图2-2   脱硫石膏混合料生产线工艺流程及排污节点图
1.1道路用白灰面生产线工艺流程简述

（1）原料运输、储存

本项目原料选用国五以上排放标准的运输车辆或者新能源车辆运至厂区，原料脱硫灰、石灰为粉料由罐车运输进厂，送至筒仓，将罐车的输送管路与筒仓的进料管路相连接，通过罐车的气体压力将车内粉料通过封闭管路输送到筒仓内，仓中原料根据实际情况补充，筒仓顶部设置引风管道，将筒仓呼吸产生的粉尘抽送至布袋除尘器进行处理。

产污节点：脱硫灰筒仓、石灰筒仓等呼吸废气G2；车辆转运产生的噪声N1。

（2）计量、搅拌、包装外售

脱硫灰、石灰通过密闭螺旋输送机（绞笼）送至搅拌机内，脱硫灰、石灰由电脑控制的称量系统根据混合料原料配比进行计量，计量好的物料进入搅拌机中，进行密闭、干式混合搅拌，搅拌机设置集气管道，进入搅拌机的物料在单轴桨叶式搅拌机的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合。

搅拌后即为产品（道路用白灰面），通过密闭皮带输送至包装机进行包装，采取吨包袋和覆膜包装袋两种包装形式进行包装，包装机是将物料出料口设计为一管状结构，阀口袋的进料口套在包装机的出料管上，出料管外圈设置集气管道，用来收集包装出料过程粉尘，当产品进入包装袋且达到设定的重量后停止装料，避免物料外泄；包装完的袋装成品在成品区暂存，袋装成品通过皮带输送至成品区或者直接装车，皮带终端袋装成品落点位置设置集气罩收集废气。

产污节点：计量过程废气G5、搅拌机搅拌废气G6，筒仓呼吸废气G2，包装出料废气G8，袋装成品落点废气G9；搅拌机运行噪声N4，包装机运行噪声N5；脉冲布袋除尘器产生的除尘灰S1，更换过程产生的废布袋S2，洗车平台产生的污泥S3，设备维护过程产生的废润滑油S4及废油桶S5，职工生活过程产生的生活垃圾S6。
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图2-3   道路用白灰面生产线工艺流程及排污节点图
2、主要污染工序

（1）废气：

有组织：脱硫石膏混合料生产线：上料废气、皮带称落料废气、计量废气、搅拌废气、装车皮带落料废气；道路用白灰面生产线：粉料筒仓废气、计量废气、搅拌废气、包装出料废气、袋装成品落点废气。

无组织：生产过程未收集废气；原料运输、储存、转运废气。
（2）废水：职工生活污水。

（3）噪声：主要为生产过程中设备运行产生的噪声。

（4）固体废物：

生活垃圾：职工生活产生的生活垃圾；

一般固体废物：除尘器收集的除尘灰，除尘器废布袋，洗车平台沉淀池污泥，废包装袋。

危险废物：设备运行及维护产生的废润滑油、废油桶。

本项目运营期生产工艺排污环节及治理措施见表2-10。

表 2-10  生产工艺排污环节及治理措施一览表

类型

产污节点

主要污染物

排放特征

排放去向及治理措施

废气

脱硫石膏混合料生产线上料废气、皮带称落料废气、计量废气、搅拌废气、装车皮带落料废气
颗粒物

（有组织）

连续

在封闭车间内，在封闭车间内，2个入料仓采取三面围挡措施（尺寸3.2m×2m，不同时工作，安装自动感应切换阀门，延时自动关闭，按照自动感应阀门漏风率20%计算），入料侧设软挡（软挡1m），顶部设集气罩；原料从料仓下口落入皮带配料称，皮带秤落料点密闭设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；散装装车皮带落料点上方设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA001）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。

道路用白灰面生产线粉料筒仓废气、计量废气、搅拌废气、包装出料废气、袋装成品落点废气
颗粒物

（有组织）
连续
粉料筒仓仓顶设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；包装出料口设置集气管道；袋装成品转移皮带终端成品落点位置设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）。

生产过程未收集废气；原料堆存过程

颗粒物（无组织）

连续

物料装卸在封闭车间内进行；车间地面硬化，在车间及主要通道安装自动感应门，物料运输系统全封闭，运输过程中无可视性物料；车间及厂区道路地面全部硬化，厂区门口设置洗车平台，配套设有沉淀池、清水池，地面至少设置一排花式喷射喷头，低于地面（呈斜坡状），清洗完成后车辆在洗车槽内短暂停留等。

废水

职工生活污水
SS、COD、氨氮
间断

水量小且水质简单，用于泼洒地面抑尘。

洗车平台用水

COD、SS

间断

循环使用，不外排

抑尘用水

SS

间断

抑尘用水全部蒸发损耗

噪声

搅拌机、包装机、风机等生产设备

噪声

连续

选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施

固体

废物

废包装袋
一般固废

间断

收集后外售

除尘灰

间断

收集后混入产品外售

废布袋

间断

收集后外售

洗车沉淀池污泥

间断

收集后混入产品外售
废润滑油
间断

暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理

废油桶
间断

员工生活垃圾

生活垃圾

间断

由当地环卫部门定期清运



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目租用唐山增益水泥有限公司场地及车间，车间为原增益水泥有限公司库房，车间现状为空车间，闲置，车间内地面硬化良好。经现场踏勘，不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

根据唐山市生态环境局2025年5月发布的《2024年唐山市生态环境状况公报》，唐山市区域环境空气质量达标判定见下表。

表3-1  2024年唐山市区域环境空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
评价标准

现状浓度
达标情况

GB3095-2012及其修改单
GB3095-2026
GB3095-2012及其修改单
GB3095-2026
SO2
年平均质量浓度
60
60

7
达标

达标
NO2
年平均质量浓度
40
40

27
达标

达标
PM10
年平均质量浓度
70
60
68
达标
超标

PM2.5
年平均质量浓度
35
30
37
超标
超标
CO
24h平均质量浓度
4000
4000

1300
达标

达标
O3
日最大8h平均质量浓度
160
160

178
超标

超标
由上表监测结果可知，项目所在区域环境空气质量SO2、NO2、PM10年平均质量浓度及CO日均值第95百分位平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求；PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第 90 百分位平均浓度不满足上述标准限值要求。

对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准，SO2、NO2年平均质量浓度及CO日均值第95百分位平均浓度满足标准要求；PM2.5、PM10年平均质量浓度及O3日最大8小时平均第90百分位平均浓度不满足该标准限值要求。

综合判定，项目所在区域环境空气质量现状不满足相应环境空气质量标准要求，属于环境空气质量不达标区。

（2）常规污染物环境质量现状评价

本项目基本染物环境质量现状数据使用唐山市生态环境局发布的《2024年唐山市环境状况公报》中对滦州市的监测数据，具体情况见下表3-2。

表3-2  2024年滦州市环境空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
评价标准

现状浓度
达标情况

GB3095-2012及其修改单
GB3095-2026
GB3095-2012及其修改单
GB3095-2026
SO2
年平均质量浓度
60
60

10
达标

达标
NO2
年平均质量浓度
40
40

30
达标

达标
PM10
年平均质量浓度
70
60
70
达标
超标
PM2.5
年平均质量浓度
35
30
35
达标

超标
CO
24h平均质量浓度
4000
4000

1400
达标

达标
O3
日最大8h平均质量浓度
160
160

178
超标

超标
由上表可知，滦州市环境空气质量中O3日最大8小时平均第 90 百分位平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求。

对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准，滦州市环境空气质量中PM2.5、PM10年平均质量浓度及O3日最大8小时平均第90百分位平均浓度不满足该标准限值要求。

（3）特征污染物环境质量现状评价
项目特征污染物为颗粒物，本次环境质量现状评价中TSP环境质量现状检测数据引用河北兆惠恒美检测技术有限公司于2024年1月4日～2024年1月7日对赵城子村委会监测点进行的现状检测，距离本项目约4310m。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，“引用数据以建设项目厂址为周边5km范围内近3年的现有监测数据”，因此引用数据可行性、实用性满足要求，具体引用监测点位及监测结果如下。

表3-3  特征污染物现状监测点位基本信息

监测因子

点位

标准值mg/m3
浓度范围mg/m3
最大值占标准值百分比（%）

最大浓度超标率（%）

24h平均

TSP

赵城子村委会

0.3
0.142-0.249
83

0
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根据监测结果可知，本项目评价范围内，TSP 24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中的二级标准要求。
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图3-1  项目与现状监测点位位置关系图
2、地表水环境质量现状

2024年，全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个。分布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个沙河1个，2024年，全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（1-Ⅲ）比例为85.71%，完成省达目标要求。

3、声环境质量现状

本项目位于滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，本项目所在区域声环境质量状况满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

本项目处于滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内，不新增占地，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，不开展生态环境现状调查。
5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）试行》规定，原则上不开展环境质量现状调查，本项目危废暂存间、生产车间均采取相应的防渗措施，从源头控制了土壤、地下水污染，不涉及土壤、地下水环境污染途径，不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响，项目可不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

6、电磁辐射 
本项目不涉及电磁辐射。

	环境

保护

目标
	本项目厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、水源地保护区等；

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境：项目位于滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内，不新增占地，不再设置生态环境保护目标。

因此，根据本项目工程特点，对本项目厂界500米范围内进行调查，确定本项目环境保护目标及保护级别见表3-4。

表3-4  主要环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标/°

保护对象

保护内容（人）

环境功能区

相对厂址位置

相对厂界距离/m

经度

纬度

环境空气

杨柳庄村
118.381419

39.912041

村庄/居民

2433

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中二级标准

N
293

石各庄村

118.383371

39.906872

村庄/居民

640

E

305

地下水

厂区范围内浅层地下水

《地下水质量标准》(GB14848-2017)Ⅲ类标准

/
/
杨柳庄村地下水水井
118.3008
39.9131
井深：200
2433
N
520
石各庄村地下水水井

118.3725
39.9260
井深：200
640
E
320
声环境

50米范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	施工期：

废气：施工期扬尘无组织排放限值执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值。

废水：施工期产生的废水主要是施工人员产生的少量生活污水。施工人员生活污水泼洒抑尘。
噪声：施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见表3-6。

表3-5  施工期厂界环境噪声排放标准

环境因素

污染物

标准值

标准来源

大气

环境

颗粒物

80μg/m3
《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值

声环境

噪声

昼间70dB(A)

夜间55dB(A)
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

注：施工扬尘排放浓度限值指监测点 PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计；达标判定依据≤2次/天。
固体废物：主要为施工人员生活垃圾，生活垃圾收集后由环卫部门处理。
运营期：
1、废气

有组织：脱硫石膏混合料生产线上料废气、皮带称落料废气、搅拌废气、搅拌出料废气、装车皮带落料废气颗粒物有组织排放浓度参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求：颗粒物：10mg/m3；

道路用白灰面生产线粉料筒仓废气、搅拌废气、包装出料废气颗粒物有组织排放浓度参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求：颗粒物：10mg/m3。

无组织：厂区内颗粒物无组织排放参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表3中无组织排放限值要求：料场外监控点颗粒物：5mg/m3。

2、噪声：项目厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

3、固废：一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒 ，同时参照执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）的相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准，危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的标准要求；生活垃圾执行《河北省城乡生活垃圾分类管理条例(2021修正)》（2020年7月30日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2021年1月1日执行）要求。

表3-6  运营期污染物排放执行标准

类别

污染源

污染物名称

标准要求

限值mg/Nm3
来源
有组织废气

脱硫石膏混合料生产线上料废气、皮带称落料废气、计量废气、搅拌废气、装车皮带落料废气
颗粒物
10
参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求
道路用白灰面生产线粉料筒仓废气、计量废气、搅拌废气、包装出料废气、袋装成品落点废气
颗粒物
10
参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求
无组织废气
厂区内无组织

颗粒物
料场外监控点：5
参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表3中无组织排放限值要求
固废
一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒 ，同时参照执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）的相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准，危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的标准要求；生活垃圾执行《河北省城乡生活垃圾分类管理条例(2021修正)》（2020年7月30日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2021年1月1日执行）要求
噪声

生产设备

噪声
昼间60dB(A)/夜间50dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）



	总量

控制

指标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197 号)及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283 号)，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。本项目生产水循环使用，不涉及生产废水排放。少量职工生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。本项目无锅炉等设施，不涉及SO2、NOx 排放。

本项目特征污染物为颗粒物。颗粒物有组织排放浓度应满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求：颗粒物：10mg/m3。

本项目脱硫石膏混合料生产线运行时间约2500h/a，除尘器处理风量20000m3/h；道路用白灰面生产线运行时间约5000h/a，除尘器处理风量25000m3/h。

据此核算特征污染物排放量：

DA001颗粒物排放量（t/a）=20000m3/h×2500h×10mg/m3×10-9=0.5t/a

DA002颗粒物排放量（t/a）=25000m3/h×5000h×10mg/m3×10-9=1.25t/a

本项目不涉及锅炉等产生SO2、NOX设备。综上所述，本项目建成后全厂总量控制指标：SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，颗粒物：1.75t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本工程的施工主要为设备安装调试等。设备安装主要包括主体设备、辅助设备的安装及调试等。对环境的影响主要表现为：设备安装作业，从而产生施工废水、施工噪声和一定量的固体废物，多是短期性的，施工结束以后可逐渐消除，影响分析具体如下。

1、废水

施工期产生的废水主要是设备清洗废水以及施工人员产生的少量生活污水。设备清洗废水、施工人员生活污水泼洒抑尘，不外排。

2、噪声

施工噪声主要为建筑材料运输等施工机械产生的噪声。为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求建设单位严格采取以下噪声控制对策和措施：

(1)建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

(2)利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用，固定机械设备应尽量入棚操作。

(3)在结构施工阶段，建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；

(4)施工场所车辆出入现场时应低速、禁鸣，施工车辆运输路线应尽量远离村庄，车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

3、固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的施工人员产生的生活垃圾。施工现场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门统一处理。

为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位按照《城市建筑垃圾管理规定》(建设部139 号令)、《河北省住房和城乡建设厅关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见》(冀建安[2012]385 号)、《关于印发<河北省施工现场建筑垃圾减量化实施手册(试行)>的通知》((冀建质安[2020]4 号)中的有关规定采取以下防范措施：

(1)施工现场设置垃圾站应为密闭式，建筑垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定；

(2)建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理；

(3)施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运；

(4)应制定施工现场建筑垃圾分类收集与存放管理制度，包括建筑垃圾具体分类、分时段、分部位、分种类收集存放要求，建筑垃圾管理责任，台账管理要求等；

(5)应设置垃圾相对固定收集点，用于临时堆放；

(6)施工现场难以就地利用的建筑垃圾，应制定合理的消防、防腐及环保措施，并按相关要求及时转运到建筑垃圾处置场所进行资源化处置和再利用。

固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。

	运营

期环

境影

响和

保护
	1、大气

1.1 废气源强核算

本项目废气产污环节、污染物种类、源强核算、排放形式及污染防治设施如下表：




	表4-1  废气污染源源强核算结果及污染治理措施表

产排污环节
污染物种类

产生情况

排放形式

治理措施

排放情况
核算方法

收集量(t/a)
产生浓度(mg/m3)

处理能力(m3/h)
收集效率(%)
工艺
去除率(%)
是否为可行性技术

排放浓度(mg/m3)
最大排放速率(kg/h)

有组织排放量(t/a)
无组织排放量(t/a)

脱硫石膏混合料生产线废气

颗粒物

产污系数法

34.152
683
有组织

20000
95
在封闭车间内，在封闭车间内，2个入料仓采取三面围挡措施（尺寸3.2m×2m，不同时工作，安装自动感应切换阀门，延时自动关闭，按照自动感应阀门漏风率20%计算），入料侧设软挡（软挡1m），顶部设集气罩；原料从料仓下口落入皮带配料称，皮带秤落料点密闭设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；散装装车皮带落料点上方设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA001）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）
99.5
是

3.4
0.068
0.171
0.180
道路用白灰面生产线废气
颗粒物
产污系数法
159.54
1276
有组织
25000
95
粉料筒仓仓顶设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；包装出料口设置集气管道；袋装成品转移皮带终端成品落点位置设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）
99.5
是
6.4
0.160
0.798
0.840
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	项目涉及废气排放口基本情况见下表。

表4-2  项目涉及废气排放口基本情况一览表

排放口名称

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

编号

类型

地理坐标
东经（°）

北纬（°）

脱硫石膏混合料生产线废气
15

0.7
常温

DA001

一般排放口

118.372675

39.906753

道路用白灰面生产线废气
15

0.8
常温

DA002

一般排放口

118.372632

39.906678

1.2 污染源强核算过程

1.2.1 废气治理措施

本项目有组织大气污染物主要为：

脱硫石膏混合料生产线：上料废气、皮带称落料废气、计量废气、搅拌废气、装车皮带落料废气；

道路用白灰面生产线：粉料筒仓废气、计量废气、搅拌废气、包装出料废气、袋装成品落点废气。

本项目无组织大气污染物主要为生产过程未收集废气；原料堆存过程废气。

1.2.2 源强核算过程

1.2.2.1有组织废气
1.2.2.1.1脱硫石膏混合料生产线
（1）污染物产生情况

项目建设脱硫石膏混合料生产线1条，在封闭车间内，在封闭车间内，2个入料仓采取三面围挡措施（尺寸3.2m×2m，不同时工作，安装自动感应切换阀门，延时自动关闭，按照自动感应阀门漏风率20%计算），入料侧设软挡（软挡1m），顶部设集气罩；原料从料仓下口落入皮带配料称，皮带秤落料点密闭设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；散装装车皮带落料点上方设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA001）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001），其除尘器除尘效率可达到99.5%以上，运行时间为2500h/a。

源强分析：

a）上料、皮带落料、计量废气：上料、皮带秤落料、计量颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册系数表，物料输送、储存工序颗粒物产污系数为0.197千克/吨-产品。产品量50000t/a，产生粉尘9.85t/a；

b）搅拌过程废气：搅拌过程颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册系数表，物料混合搅拌工序颗粒物产污系数为0.325千克/吨-产品。产品量50000t/a，产生粉尘16.25t/a。

c）装车皮带落料废气：装车皮带落料过程颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册系数表，物料输送、储存工序颗粒物产污系数为0.197千克/吨-产品。产品量50000t/a，产生粉尘9.85t/a。

（2）风量合理性分析

参照《除尘工程设计手册》（张殿印、王纯主编）等技术资料中的计算公式，对各工序风量进行计算，公式如下：

封闭+集气管方式集尘，根据收集管截面积确定风量，即：

     Q=3600×F×v×β                           式（1）

式中：Q：排气量，m3/h；

F：工作孔的面积，m2；

v：工作孔空气的吸入速度，m/s；

β：安全系数。一般取1.05。

全封闭设备视为密闭罩，采用密闭罩形式集尘根据截面风速计算风量，即：

Q=3600×A×v                           式（2）

式中：Q：所需排风量，m3/h；

A：密闭罩截面积，m2；

v：垂直于密闭罩面的平均风速。
采用集气罩形式集尘，根据罩口面积确定风量，即：

Q＝3600×F×v0                           式（3）

式中：Q：排风量，m3/h；

F：罩口面积，m2；

v0：罩口上的吸气平均速度，m/s，根据下表确定。

项目各收集和密闭措施相关参数见下表。

表4-3 集气罩开口断面流速一览表

罩子形式

断面流速（m/s）

罩子形式

断面流速（m/s）

未设挡板

1.0-1.27

两面挡板

0.76-0.9

一面挡板

0.9-1.0

三面挡板

0.5-0.76

表4-4  各产尘点废气收集及治理措施一览表

产污节点

废气收集方式

核算废气量

所需处理风量m3/h

处理设施及处理能力

生产线
上料

入料仓尺寸3.2m×2m（2个，不同时工作，安装自动感应切换阀门，延时自动关闭，按照自动感应阀门漏风率20%计算），入料侧设软挡（软挡1m），顶部设集气罩，罩口上的吸气风速取0.76m/s

按式（3）计算，

3600×3.2×（2-1）×0.76×1.2=10506.24 m3/h

10506.24
共用1套脉冲布袋除尘器（TA001）（处理能力20000
m3/h）+15m高排气筒（DA001）
皮带称落料

皮带称密闭上方设2个集尘管（管径100mm），集尘管风速取15m/s
按式（1）计算，

[3600×(0.1/2)2×3.14×15×1.05]×2
=890.2m3/h
890.2
计量
1个计量系统密闭上方设集尘管（管径200mm），集尘管风速取15m/s
按式（1）计算，

[3600×(0.2/2)2×3.14×15×1.05]

=1780.38m3/h
1780.38
搅拌机

搅拌机密闭上方设1个集尘管（管径200mm），集尘管风速取15m/s

按式（1）计算，

[3600×(0.2/2)2×3.14×15×1.05]

=1780.38m3/h

1780.38

装车皮带落料
装车皮带落料设置1个集气罩，尺寸0.8m×0.8m，罩口上的吸气风速取1.2m/s
按式（3）计算，

0.8×0.8×3600×1.2=

2764.8m3/h
2764.8
（3）污染物排放情况

根据项目采取的废气收集、处理措施，颗粒物收集效率按95%计，去除效率按99.5%计，脱硫石膏混合料生产线污染物排放情况见下表。

表4-5  脱硫石膏混合料生产线污染物排放情况一览表

污染源

污染因子

运行时间(h/a)
收集效率(%)
产生量（t/a）
去除效率(%)

排放量(t/a)

排放速率(kg/h)

处理能力(m3/h)

排放浓度(mg/m3)

脱硫石膏混合料生产线

颗粒物

2500
95

35.95

进入环保设备
34.152

99.5
0.171
0.068
20000

3.4
未进入环保设备
1.798

90（封闭车间沉降）

0.180

0.072
－

－

由上表可知，脱硫石膏混合料生产线产生的颗粒物采用1套“脉冲布袋除尘器”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放至大气中，颗粒物排放浓度满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求：颗粒物：10mg/m3。

（2）未捕集废气排放情况

脱硫石膏混合料生产线未捕集的废气于封闭车间内沉降后无组织排放，封闭式生产车间控制效率90%抑尘，颗粒物无组织排放量为0.180t/a，无组织排放速率为0.072kg/h。

1.2.2.1.2道路用白灰面生产线

（1）污染物产生情况

项目建设道路用白灰面生产线1条，粉料筒仓仓顶设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；包装出料口设置集气管道；袋装成品转移皮带终端成品落点位置设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002），其除尘器除尘效率可达到99.5%以上，运行时间为5000h/a。

源强分析：

a）搅拌过程废气：搅拌过程颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册系数表，物料混合搅拌工序颗粒物产污系数为0.325千克/吨-产品。原料用量150000t/a，产生粉尘48.75t/a。
b）筒仓呼吸废气：脱硫灰、石灰罐装粉料车的输送管路与筒仓的进料口相接，通过气体压力将罐车内的粉料输送进各自的筒仓内，由于气力输送，在排气过程中将产生粉尘。每座筒仓分别上料，不同时间进行，脱硫灰筒仓2座，两条生产线合计进料90000t/a（脱硫石膏混合料用5000t/a，白灰面生产线用85000t/a），采用40t罐车上料，石灰筒仓1座，进料65000t/a，采用40t罐车上料，3个仓交替上料，总上料3750次，每次约0.5小时，总上料时间1875小时。筒仓呼吸颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册系数表，物料输送、储存工序颗粒物产污系数为0.197千克/吨-产品。粉料用量155000t/a，产生粉尘30.535t/a。

c）计量过程废气：计量颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册系数表，物料输送、储存工序颗粒物产污系数为0.197千克/吨-产品。产品量150000t/a，产生粉尘29.55t/a
d）包装出料废气：包装出料过程颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册系数表，物料输送、储存工序颗粒物产污系数为0.197千克/吨-产品。产量150000t/a，产生粉尘29.55t/a；

e）袋装成品转移皮带终端成品落点废气：袋装成品转移皮带终端成品落点过程颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册系数表，物料输送、储存工序颗粒物产污系数为0.197千克/吨-产品。产量150000t/a，产生粉尘29.55t/a。

（2）风量合理性分析

参照《除尘工程设计手册》（张殿印、王纯主编）等技术资料中的计算公式，对各工序风量进行计算，公式如下：

封闭+集气管方式集尘，根据收集管截面积确定风量，即：

     Q=3600×F×v×β                           式（1）

式中：Q：排气量，m3/h；

F：工作孔的面积，m2；

v：工作孔空气的吸入速度，m/s；

β：安全系数。一般取1.05。

全封闭设备视为密闭罩，采用密闭罩形式集尘根据截面风速计算风量，即：

Q=3600×A×v                           式（2）

式中：Q：所需排风量，m3/h；

A：密闭罩截面积，m2；

v：垂直于密闭罩面的平均风速，一般取0.25-0.5m/s。

采用集气罩形式集尘，根据罩口面积确定风量，即：

Q＝3600×F×v0                           式（3）

式中：Q：排风量，m3/h；

F：罩口面积，m2；

v0：罩口上的吸气平均速度，m/s，根据下表确定。

项目各收集和密闭措施相关参数见下表。

表4-6 集气罩开口断面流速一览表

罩子形式

断面流速（m/s）

罩子形式

断面流速（m/s）

未设挡板

1.0-1.27

两面挡板

0.76-0.9

一面挡板

0.9-1.0

三面挡板

0.5-0.76

表4-7   各产尘点废气收集及治理措施一览表

产污节点

废气收集方式

核算废气量

所需处理风量m3/h

处理设施及处理能力

生产线
搅拌机
搅拌机密闭上方设1个集尘管（管径250mm），集尘管风速取15m/s
按式（1）计算，

[3600×(0.25/2)2×3.14×15×1.05]=2781.84m3/h
2781.84
共用1套脉冲布袋除尘器（TA002）（处理能力25000m3/h）+15m高排气筒（DA002）
包装出料
包装机3个出料口，每个出料口设置集气管道（管径200mm），集尘管风速取15m/s
按式（1）计算，

[3600×(0.2/2)2×3.14×15×1.05]×3=5341.14m3/h
5341.14
计量过程
3个计量系统密闭上方设集尘管（管径100mm），集尘管风速取15m/s
按式（1）计算，

[3600×(0.2/2)2×3.14×15×1.05]×3=5341.14m3/h
5341.14
袋装成品转移皮带终端成品落点
装车皮带落料设置1个集气罩，尺寸1m×1m，罩口上的吸气风速取1.2m/s
按式（3）计算，

1×1×3600×1.2=

4320m3/h
4320
筒仓
呼吸过程

3座筒仓各仓顶均设排气管（管径200mm），集尘管风速取15m/s

按式（1）计算，

[3600×(0.2/2)2×3.14×15×1.05]×3=5341.14m3/h

5341.14
（3）污染物排放情况

根据项目采取的废气收集、处理措施，颗粒物收集效率按95%计，去除效率按99.5%计，污染物排放情况见下表。

表4-8  污染物排放情况一览表

污染源

污染因子

运行时间(h/a)
收集效率(%)
产生量（t/a）
去除效率(%)

排放量(t/a)

排放速率(kg/h)

处理能力(m3/h)

排放浓度(mg/m3)

道路用白灰面生产线

颗粒物

5000

95

167.935

进入环保设备
159.54
99.5
0.798
0.160
25000

6.4
未进入环保设备
8.395

90（封闭车间沉降）

0.840
0.168
－

－

由上表可知，道路用白灰面生产线产生的颗粒物采用1套“脉冲布袋除尘器”处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放至大气中，颗粒物排放浓度满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求：颗粒物：10mg/m3。

（2）未捕集废气排放情况

脱硫石膏混合料生产线未捕集的废气于封闭车间内沉降后无组织排放，封闭式生产车间控制效率90%抑尘，颗粒物无组织排放量为0.840t/a，无组织排放速率为0.168kg/h。

1.2.2.2无组织废气

（1）原料堆存、装卸过程

原料堆存、装卸过程产生的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24 号）中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中计算方法。

①颗粒物产生量核算

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy={Nc×D×(a⁄b)+2×Ef×S}×10−3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目计算为1250；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），取40；

(a⁄b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，0.0010见附录1，b指物料含水率概化系数，参照尾矿，取0.0017；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米），查附录3，取值为8.5848；

S指堆场占地面积（单位：平方米），500。

②颗粒物排放量核算

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

Uc=P×(1−Cm)×(1−Tm)
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据附录4洒水取74%，出入车辆冲洗取78%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），根据附录5，封闭型取99%。

综上计算原料堆存、装卸过程产生的颗粒物0.019t/a。

（2）未收集粉尘

本项目未收集的无组织颗粒物为1.02t/a。

项目无组织废气颗粒物合计排放量1.039t/a，排放速率0.208kg/h，经AERSCREEN预测，本项目颗粒物最大1h地面空气质量浓度为0.00889mg/m3，满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表3中无组织排放限值要求。

表4-9  大气污染物有组织排放量核算表

排污口

污染物

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

DA001

颗粒物

3.4
0.068
0.171
DA002

颗粒物

6.4
0.160
0.798
表4-10  大气污染物无组织排放量核算表

污染物

排放速率kg/h

排放量t/a

颗粒物
0.208
1.039
表4-11  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
2.008
1.2.3 治理措施可行性分析

（1）有组织废气治理措施

本项目废气污染源及治理措施见下表。

表4-12  本项目废气污染源及其治理措施一览表

污染源

主要污染物

治理措施

排气筒编号

排放特征

脱硫石膏混合料生产线

颗粒物

脉冲布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒
DA001

点源，连续

道路用白灰面生产线

颗粒物

脉冲布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒
DA002
点源，连续

（1）布袋除尘器

袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，颗粒物被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的颗粒物，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。

常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。若除尘器阻力过高，除尘系统的处理气体量将显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），袋式除尘器的除尘效率通常可以达到99%以上。覆膜袋式除尘器是由e-PTFE微孔滤膜与各种针刺毡覆合加工而成，可以过滤粉尘微粒，除尘效率更高，通常可以达到99.9%以上。

《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.2.1”废气污染治理设施推荐可行性技术为“袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他等处理技术；因此，本项目生产线产生的颗粒物采用袋式除尘器措施可行。布袋除尘器技术参数见下表。

表4-13  布袋除尘技术参数一览表

序号

项目

单位

DA001
DA002
1

除尘器处理能力

m3/h

20000
25000

2

除尘效率

%

＞99.5
＞99.5
3

过滤风速

m/min

0.8

0.8

4

布袋材质

/

覆膜针刺毡

覆膜针刺毡

5

清灰方式

/

脉冲喷吹式

脉冲喷吹式

6

过滤面积

m2
417
520
（2）无组织废气控制措施

拟建项目运行期间无组织废气控制措施如下：

①物料装卸在封闭车间内进行；

②车间地面硬化，在车间及主要通道安装自动感应门，物料运输系统全封闭，运输过程中无可视性物料；

③车间及厂区道路地面全部硬化，厂区门口设置洗车平台（清洗设施长6米、宽2m，高2.5米，采用抗渗混凝土浇筑；配套设有沉淀池2.5m×2m×1.5m），地面至少设置一排花式喷射喷头，低于地面（呈斜坡状），清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患，洗车平台位于地磅之后（与地磅在一条直线上），应采用“‌地磅→洗车平台‌”顺序。
④在厂区四面边界及原料库等易产生无组织排放的点位安装TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，配备1台联网的计算机，安装无组织排放监测系统软件，在厂区门口或明显位置设置电子显示屏，实时发布主要污染物排放信息；

⑤原料库出入口安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上。

通过采取上述措施，可有效降低无组织颗粒物对环境的影响。

1.2.4非正常情况分析

非正常生产排污包括开机、停机、检修和非正常状况的污染物排放，如有计划的开停机检修和临时性故障停机的污染物排放，及工艺设备、环保设施不正常运行污染物排放等。

①工艺装置开、停机、检修时废气污染物排放分析

各工艺装置进行有计划检修开停机及临时性故障停机时，废气收集系统先于生产设施启动，后于对应设施关闭。

②工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放

当工艺设备运行不正常时，可直接导致工艺装置产生废气中污染物浓度大幅增加，通常调节工艺参数可实现工艺设备正常运行，或进行停机处理。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备先停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

本项目可能发生的非正常工况主要为废气处理设施发生故障，发生故障时污染物不经过处理，直接排放至大气中。环保设施发生故障后，立即停产，对故障设施进行检修，待故障设施恢复正常后恢复生产。非正常工况下环保设施处理效率以0计，废气排放参数见下表。

表4-14    非正常工况污染物排放情况一览表

污染源

非正常排放原因

污染物

频次/a

非正常排放速率kg/h

非正常排放量kg/a

应对措施

DA001

环保设备运转异常

颗粒物

1次，每次1h

13.66
13.66
定期检修，若发生非正常运转，马上停止生产，立即维修或更换。

DA002
颗粒物
31.91
31.91
1.2.5 废气对周围环境敏感点影响分析

厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，周边的最近环境敏感点为距本项目最近的环境保护目标为厂界北侧293m的杨柳庄村，污染物排放满足相应标准要求，不会对周边环境保护目标造成明显不利影响。

1.2.6 营运期环境监测计划

项目营运期的环境监测按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，营运期环境监测计划如下：

表4-15  项目营运期环境监测计划一览表

监测位置

监测项目

排放口

监测频次

执行标准

DA001排气筒

颗粒物

一般排放口

一次/年

参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求
DA002排气筒
颗粒物
一般排放口
一次/年
参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求
厂区内料场外监控点
颗粒物

/

一次/年

《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表3中无组织排放限值要求
1.2.7 大气环境评价结论

本项目废气污染物通过废气治理设施处理后，通过排气筒排放至大气。项目采取各项污染防治措施后，预测有组织颗粒物满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求：颗粒物10mg/m3。

采用AERSCREEN模型对本项目无组织排放废气进行预测，项目正常排放条件下，项目大气污染物最大落地浓度满足排放标准且占标率较低，不会对当地大气环境构成明显的不利影响。本项目废气排放浓度和排放量较小，对当地大气环境质量影响较小。

2、水治理措施及影响分析

2.1 产排污环节
本项目用水为外购水。洗车用水循环使用不外排，定期补充损耗水；厂区抑尘用水主要为厂区洒水，抑尘抑尘用水全部蒸发损耗；职工生活废水主要为少量的盥洗废水，泼洒地面抑尘，防渗旱厕定期清掏。

2.2 源强核算

本项目废水主要为洗车用水、厂区抑尘用水和生活用水。 

（1）洗车平台用水
洗车平台用水：每年进料、出物约40万t/a，平均每年1万辆（次），每天约34辆次，车辆清洗用水按每次30L计算，每天用水1.02m3。洗车平台下方设置小型防渗沉淀池（2m3），洗车用水循环使用，每天损耗约为0.5m3/d，定期补充新水补充新水量为0.5m3/d（150m3/a），无废水外排。

（2）厂区抑尘用水

厂区抑尘用水主要为厂区洒水抑尘，总用水量约为2m3/d（600m3/a），抑尘用水全部蒸发损耗。
（3）生活废水

本项目不设置食堂、浴室，厕所为旱厕。职工生活用水主要为盥洗水，人数10人，参照《河北省用水定额（DB13/T5450.1-2021）》，职工生活用水按10L/人·d的用水量计算，则项目职工年生活用水量为0.1m3/d（30m3/a），排水按用水量的80%计，排水量为0.08 m3/d（24 m3/a），生活废水水质简单用于泼洒地面抑尘，不外排。卫生防渗旱厕，定期清掏。

（4）废水零排放可行性分析

①洗车废水零排放可行性

厂区洗车废水经沉淀后循环利用，洗车用水主要是对车辆底盘及车辆轮胎进行清洗，水中SS对清洗效果影响很小，只要视觉看水质不浑浊即可，因此本项目产生的洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用可行。

②厂区抑尘用水零排放可行性
厂区抑尘用水主要为厂区洒水抑尘，总用水量约为2m3/d（600m3/a），抑尘用水全部蒸发损耗。

③生活废水零排放可行性

项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕。旱厕定期清掏，废水产生量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排，生活废水零排放措施可行。

综上所述，本项目产生的废水实现零排放采取的措施可行。

（6）地表水影响评价结论

综上所述，本项目无废水外排，对周围环境影响较小。
3、噪声治理措施及影响分析

3.1 噪声源强分析及噪声控制措施
（1）噪声源强

本项目产噪设备主要为搅拌机、包装机、风机等产生的噪声等，产噪声值在75～90dB（A）之间。通过选用低噪声设备、厂区合理布局、设备进行基础减振、厂房隔声等措施，生产车间为单层彩钢结构，则建筑物插入损失15dB(A)。
（2）降噪措施

环评要求建设单位采取以下降噪措施：①在购买设备时应该考虑选用低噪音、低振动的设备；②加强设备管理维修，杜绝因设备不正常运行而产生的高噪声，必要时应更新设备。


表4-16 室内主要噪声源源强一览表  单位：dB(A)

	工序
	声源名称
	数量

台（套）
	声压级/距声源距离dB(A)/m
	空间相对位置/m
	声源控制措施
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物

插入损失

/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	生产车间
	脱硫石膏混合料生产线
	搅拌机
	1
	80/1
	0
	10
	1
	厂房隔声，低噪声设备，基础减振
	10
	20
	18
	30
	60.0
	53.9
	54.8
	50.4
	昼间/夜间
	15
	45.0 
	38.9 
	39.8 
	35.4 
	1

	
	
	皮带输送机
	1
	75/1
	0
	5
	1
	
	10
	15
	18
	35
	55.0
	51.4
	49.8
	44.1
	
	
	40.0 
	36.4 
	34.8 
	29.1 
	1

	
	
	皮带输送机
	1
	75/1
	0
	15
	1
	
	10
	25
	18
	25
	55.0
	47.0
	49.8
	47.0
	
	
	40.0 
	32.0 
	34.8 
	32.0 
	1

	
	
	空压机
	1
	90/1
	15
	10
	1
	
	3
	15
	25
	35
	80.4
	66.4
	62.0
	59.1
	
	
	65.4 
	51.4 
	47.0 
	44.1 
	1

	
	
	除尘风机
	1
	85/1
	15
	10
	1
	
	3
	15
	25
	35
	75.4
	61.4
	57.0
	54.1
	
	
	60.4 
	46.4 
	42.0 
	39.1 
	1

	
	
	铲车
	1
	80/1
	-
	-
	-
	
	5
	5
	5
	5
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	
	
	51.0 
	51.0 
	51.0 
	51.0 
	1

	
	白灰面生产线
	搅拌机
	1
	80/1
	10
	30
	1
	
	8
	30
	20
	20
	61.9
	50.4
	53.9
	53.9
	
	
	46.9 
	35.4 
	38.9 
	38.9 
	1

	
	
	包装机
	1
	80/1
	-2
	30
	1
	
	20
	30
	8
	20
	53.9
	50.4
	61.9
	53.9
	
	
	38.9 
	35.4 
	46.9 
	38.9 
	1

	
	
	螺旋输送机
	1
	75/1
	13
	33
	1
	
	6
	33
	22
	17
	59.4
	44.6
	48.1
	50.3
	
	
	44.4 
	29.6 
	33.1 
	35.3 
	1

	
	
	螺旋输送机
	1
	75/1
	13
	30
	1
	
	6
	30
	22
	20
	59.4
	45.4
	48.1
	48.9
	
	
	44.4 
	30.4 
	33.1 
	33.9 
	1

	
	
	螺旋输送机
	1
	75/1
	13
	27
	1
	
	6
	28
	22
	22
	59.4
	46.0
	48.1
	48.1
	
	
	44.4 
	31.0 
	33.1 
	33.1 
	1

	
	
	皮带输送机
	1
	75/1
	3
	30
	1
	
	17
	30
	11
	20
	50.3
	45.4
	54.1
	48.9
	
	
	35.3 
	30.4 
	39.1 
	33.9 
	1

	
	
	空压机
	1
	90/1
	15
	23
	1
	
	3
	27
	25
	23
	80.4
	61.3
	62.0
	62.7
	
	
	65.4 
	46.3 
	47.0 
	47.7 
	1

	
	
	除尘风机
	1
	85/1
	15
	23
	1
	
	3
	27
	25
	23
	75.4
	56.3
	57.0
	57.7
	
	
	60.4 
	41.3 
	42.0 
	42.7 
	1

	
	
	叉车
	1
	80/1
	-
	-
	-
	
	5
	5
	5
	5
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	
	
	51.0 
	51.0 
	51.0 
	51.0 
	1


注：以厂区中心为圆点坐标（0,0,0）

	
	（1）预测计算

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算:

        Lp(r) =Lw+Dc - A

       A=Adiv+Aaim+Agr+Abar+Amisc
式中：Lp(r) —距离声源 r 处的倍频带声压级，dB；

Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；

     A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

    ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
      [image: image2.jpg]



式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw—声源的倍频带声功率级（A 计权或倍频带），dB；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/(1-α) ，S 为房间内表面面积，m2，a为平均吸声系数。

r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

    计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级

式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

计算出室外靠近围护结构处的声压级

       Lp2i(T) =Lp1i(T) -（TLj+6）
式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构 倍频带的隔声量，dB；

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw =Lp2(T)+10lgS

式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

L p2 (T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m 2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测:

当r≤(b/π)时，按面声源处理；本项目r为1m，b为7m，r＜(b/π)。故按面源处理。

当(b/π)≤r≤(na/π)时，按线声源处理；当r≥(na/π)时，按点声源处理。

（2）计算总声压级
①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值，公式如下：
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式中：L eqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T —用于计算等效声级的时间，s；

N —室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M — 等效室外声源个数；

t j—在T时间内j声源工作时间，s。

②预测点的噪声预测值

    Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（3）噪声预测点位

预测四周厂界及周边敏感点噪声值，并给出厂界噪声最大值的位置，以厂区中心为坐标原点(0,0)。计算出室外靠近围护结构处的声压级。本次评价采用如下模式：

①噪声传播衰减模式：

L A (r)=L A (r 0 ) -20 Lg(r/r0 )

式中：L A (r) ―距声源 rm 处的 A 声级；

L A (r0 ) ―参考位置 r 0 m 处的 A 声级；

r —预测点距噪声源中心距离，m；

r 0 ―参考位置距声源中心距离，m。

②声压级合成模式
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式中：Ln ― n 个声压级的合成声压级，dB(A)；

L i ―各声源的 A 声级，dB(A)。
3.2噪声贡献值计算结果及达标分析

本项目厂界评价点的噪声预测结果见下表。

表4-17  噪声预测结果一览表
序号

噪声源

各厂界噪声贡献结果dB（A）

南侧
西侧
北侧
东侧
昼间

昼间
昼间
昼间
1

本项目贡献值

26.3
23.9
34.5
39.4
2

标准值

60/50（昼间/夜间）
3

是否达标

达标

达标

达标

达标
由上表可知，项目厂界四周噪声贡献值为23.9-39.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
3.3 降噪措施可行性分析

根据本项目所在位置，建议采取如下措施：

①设备降噪措施

设备均安装在生产车间内，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转，合理设计钢结构避免共振、采用减震垫措施等。

②加强管理：建立设备定期维护保养的管理制度，以防止设备故障以形成的非正常生产噪声。

采取上述措施，经预测项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准限值要求。
3.4 监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）并结合企业实际情况，噪声监测点位、监测项目、采样频次等见下表。

表4-18  监测项目、点位及频率汇总一览表

项目
监测点位
监测项目
监测频率
噪声

厂界东、南、西、北
等效连续A声级
1次/季度
环境保护图形标志—噪声排放口（源）见下表。

表4-19  环境保护图形标志—噪声排放口（源）

提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4、固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物为废包装袋、除尘灰、废布袋、洗车沉淀池污泥、废润滑油、废油桶、生活垃圾。
4.1 一般固废

(1)一般固废基本情况

①废包装袋（SW59 900-099-S59）

废包装袋产生量约0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号公告），废物类别为SW59 其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59，集中收集后外售；

②除尘器收集的除尘灰（SW59-900-099-S59）

本项目除尘器收集一定量除尘灰，收集量为192.723t/a，收集后混入产品外售；

③废布袋（SW59-900-009-S59）

除尘器布袋有漏、堵等情况，及时更换，预计产生量约为0.3t/a，暂存于一般固废间，定期外售；

④污泥（SW07-900-099-S07）

洗车平台沉淀池污泥产生量约为3t/a，收集后混入产品外售；

一般工业固体废物产生及处置情况见下表。
表4-20  一般工业固体废物污染源及治理措施一览表

产生环节

名称

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

年度产生量t/a
利用及处置方式和去向

产品包装

废包装袋

无

固体

无

0.5

收集后外售

除尘器

除尘灰

无
固体

无

192.723
收集后混入产品外售

废布袋

无
固体

无

0.3

收集后外售

洗车平台

污泥

无
固体

无

3

收集后混入产品外售
4.2 生活垃圾

本项目职工生活会产生一定量的生活垃圾，职工产生的垃圾按0.5kg/人•天计，项目年工作300天，劳动定员为10人，垃圾产生量为1.5t/a，袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

4.3 危险废物贮存环境影响分析
（1）危险废物基本情况

本项目危险废物主要为废润滑油、废油桶。

①废润滑油：项目机械设备的运行保养过程中会产生少量废润滑油，产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录(2025年版)》，属危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-214-08，清理出的废润滑油置于密闭桶内，暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质单位处理.
②废油桶：项目更换润滑油等产生的废油桶，产生量为0.0025t/a，根据《国家危险废物名录(2025年版)》，属危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08，暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》中的规定，本项目危险废物类别、代码、产生量及收集、处置方式见下表。

表4-21  本项目危险废物类别、代码、产生量及收集、处置一览表

序号

危废名称

废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

有害成分

危险特性

收集、处置方式

1

废润滑油
HW08
900-214-08
0.01t/a

设备维护保养

液态

石油烃

T，I

分类收集后，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置

2

废油桶
HW49
900-249-08
0.0025t/a
设备维护保养
固态
石油烃
T，I
4.4 固废管理要求
1、一般固废管理要求

项目生产运营期间一般工业固体废物自行贮存、处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。

企业需自觉履行固体废物申报登记制度，本项目一般固废区为18m2，位于生产车间内。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条规定：国家实行工业固体废物申报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。。

一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

一般固体废物污染防治措施：

①贮存场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计。

②贮存场一般应包括以下单元：

a)防渗系统、渗滤液收集和导排系统；

b)雨污分流系统；

③固废场技术要求

a)当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。

b)当天然基础层不能满足以上防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。

④加强日常巡视，对液体物料容器等进行定期检查，及时更换老化或破碎的容器，定期进行检漏监测及检修。

⑤实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；防止污染物的跑冒漏滴，将污染物的泄露环境风险事故降到最低限度。

⑥—般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

⑦贮存、处置场应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

⑧设立贮存、处置场的环境保护图形标志，并定期进行检查和维护。

一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。

2、危险废物环境管理要求

危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》(冀环办发[2017]112号)、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43 号）中的相关内容要求进行处理处置。

本项目建成后拟采取以下措施：

（1）危险废物贮存

本项目新建1座6m2危废暂存间，危废暂存间采取防火、防雨、防渗处理，同时设立相应的危险废物警示标志、出入库台账登记、巡检及转移申请工作制度。

项目建成后定期检查危险废物的贮存状况，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患及时采取措施消除隐患，并建立档案；建立贮存设施全部档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

表4-22  危险废物贮存场所(设施)基本情况一览表

序号

贮存场所

危废名称

危废类别

危废代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废暂存间

废润滑油
HW08
900-214-08
生产车间东南侧

6m2
暂存

0.01t/a

一年

2

废油桶
HW49
900-249-08
0.0025t/a
一年
危废暂存间标识要求：

按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：

表4-23  危险废物标识要求
场合
样式
要求
室外

（粘贴于门上或悬挂）
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说明：

1、危险废物警告标志规格颜色

形状：等边三角形，边长50cm

颜色：背景为黄色，图形为黑色

2、警告标志外檐2.5cm

3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所

危险废物分区标识

[image: image7.png]BB RN 17 5 XA





说明：

1、危险废物标签尺寸颜色

尺寸：30×30cm  底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字   字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择。

3、使用于：危险废物贮存设施室内。

危险废物标签
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说明：

1、危险废物标签尺寸颜色

尺寸：20×20cm  底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字  字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择。

3、材料为印刷品。

4、使用于：贴于包装物或系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签

（2）危险废物运输

本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求进行收集、运输，并按要求填写危险废物的收集记录、内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。本项目产生的危险废物经密闭容器收集后通过厂区道路运至厂区危废暂存间储存。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时本项目厂区道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时发现清理，不会对周边环境产生明显影响。危险废物运输过程符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。

（3）危险废物台账管理要求

①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

②根据危险废物产生、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，

③危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。

④危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。

⑤根据《河北省固体废物污染环境防治条例》，危险废物管理台账保存时间应当在10年以上。

（4）危险废物处置

本项目产生的危险废物分类收集暂存于危废间，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理或由厂家回收。

4.5 固体废物影响评价结论
采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理处置，不会对环境造成二次污染。

5、地下水、土壤环境影响分析

本项目生产过程产生的废气主要为颗粒物，排放量较少，因此，不会通过大气沉降对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。

本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为使用润滑油设备收集的废润滑油，可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。针对可能污染源，本项目采取如下防渗措施：

①重点防渗区：危废间储存区采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②一般防渗区：生产车间、循环水池、原料库等采取一般防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s。

③简单防渗：办公区、厂内道路等采取简单防渗，非硬及绿。

综上，本项目采取上述防控措施后，对区域地下水、土壤环境影响较小。
6、生态环境影响分析

项目区域内无自然保护区、名胜古迹、风景区、重要的文物景观和珍稀动物保护区等生态环境保护目标；厂房、道路进行硬化处理，厂区实现非硬即绿，不会产生生态影响因此不会对生态造成影响。

7、环境风险分析
7.1环境风险识别及分布情况

(1)风险物质识别

危险物质的识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，本项目生产中具有代表性的环境风险物质为润滑油、废润滑油、废油桶。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2019)附录B中风险物质的临界值，计算本项目风险物质与临界量比值(Q)，计算结果如下：

表4-24  建设项目风险物质识别及影响途径一览表
序号

风险物质

最大存在量(t)

临界量(t)

该危险物质Q值

1

润滑油（在线量）
0.05
2500

0.00002

2
废润滑油
0.01
100

0.0001

3
废油桶
0.0025
100
0.000025
项目Q值合计
0.000145
本项目建成后风险物质最大储存量与临界量比值Q值=0.000145﹤1。

风险物质及临界量，可知均未超出对应临界值，因此无需专项评价，仅进行风险防范分析。

7.2风险物质影响环境的途径
本项目涉及的危险物质和风险源分布情况及可能影响途径见下表。

表4-25  风险源分布情况及影响途径

危险单元

危险物质

风险触发原因

风险类型

环境影响途径

生产车间

矿物油

操作不当、包装破损引起泄漏；遇高热或明火发生火灾

泄漏、火灾

①液体物料在物料转移中泄漏，周边无地表水，不会污染地表水体；②物料遇明火燃烧产生的CO、CO2、NOx、有机废气等气体，进入到大气环境，危害人群健康；③物料泄漏，火灾情况下，采用干粉灭火器灭火，无消防废水产生。

危废暂存间

废润滑油、废油桶

操作不当、包装破损引起泄漏；遇高热或明火发生火灾

泄漏、火灾
①物料在危废暂存间内均放置在托盘上，项目危废暂存间地面已防渗处理，门口设置缓坡及围堰，泄漏的物质不会流出危废暂存间外，也不会下渗进入地下水，无危害地表水和地下水的途径；②油类物质遇明火燃烧产生的CO、CO2、NOx、有机废气等气体，进入到大气环境，危害人群健康；③火灾情况下，采用干粉灭火器灭火，无消防废水产生。

物料露天厂区的运输过程

矿物油、废润滑油

操作不当、包装破损引起泄漏、遇高热或明火发生火灾

泄漏、火灾
①液体物料在物料转移中泄漏，周边无地表水，不会污染地表水体；②物料遇明火燃烧产生的CO、CO2、NOx、有机废气等气体，进入到大气环境，危害人群健康；③物料泄漏，火灾情况下，采用干粉灭火器灭火，无消防废水产生。

7.3环境风险分析
（1）大气环境

项目有机废气处理设施故障会造成有机废气未经处理直接进入大气，从而导致周围环境空气污染；当项目厂区内部发生火灾事故时，其产生的高温烟尘及火灾燃烧产物会对周围环境造成二次污染。

（2）地表水

各危险废物贮存桶底部设有防渗托盘，危废间地面采取防渗透、防腐蚀涂层等设计，存放有相应处理泄漏的应急物资，如吸油棉、应急收容桶等，能够及时进行事故处理。不会对土壤及地下水环境产生影响。

如在露天进行危险物质的搬运、装卸作业时发生泄漏，由于危险物质均为小包装，最大单包装泄漏量均较小，影响范围主要在道路，可用消防沙袋迅速封堵，将危险物质及时截流，把事故控制在厂区内，不会对厂区外水环境产生影响。

（3）地下水、土壤

本项目危废间废润滑油可能发生泄漏事故，液态风险物质下渗进入地下水环境及土壤环境，引起地下水和土壤污染；本项目进行了严格的防渗措施，液态风险物质无入渗地下水及土壤的通道，液态危险废物泄漏不会对周边土壤、地下水环境造成明显影响。

7.3、风险防范措施及应急要求
（1）风险源控制
润滑油添加于生产设备内存在泄漏风险。废润滑油危险废物存放于危废暂存间，存在泄漏风险。故提出以下防范措施：
增加安全与环保专员人员，负责全厂的安全运营，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。
（2）危废暂存间、原料库风险防范措施

风险物质主要为废润滑油、润滑油，当发生液态风险物质泄漏时，可截流到危废暂存间、生产车间内，采用沙土进行吸附、裙角，可将泄漏液态风险物质控制在储存区内，并不会大面积扩散。接到报警通知后，应急指挥中心应组织设备抢修人员携带抢修设备前往事故区。一旦发生泄漏，需采取应急处理措施：

①迅速采用应急泵将泄漏的液态风险物质抽入备用桶中或采用沙土等进行吸附、围挡处理，可将泄漏的液态风险物质控制在危废暂存间、生产车间内，防止继续泄漏，污染地下水以及土壤。

②迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

③泄漏处应消除附近火源。

项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。

企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。项目采取上述风险防范措施后，不会对周边环境产生影响。

（3）应急要求

设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。一旦发现起火，立即报警，通过消防灭火。

（4）应急预案
根据环保部《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)、《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)等的规定和要求，建设单位应及时编制(或委托相关技术单位编制)突发环境事件应急预案，并向企业所在地环境保护主管部门备案。

7.4 风险评价结论

本项目主要风险物质为润滑油、废润滑油，风险物质主要分布在生产设备、危废间，涉及环境风险类型主要为风险物质泄漏及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。在采取相应的风险防范措施的条件下，环境风险可防控，风险事故对周围环境造成的影响基本可以接受。

项目环境风险简单分析内容如下。

表4-26  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目

名称

滦州市福赢再生资源有限公司年产脱硫石膏混合料5万吨、道路用白灰面15万吨项目

建设地点

滦州市杨柳庄镇唐山市增益水泥有限公司院内

地理坐标

经度

118°22′44.463″

纬度

39°54′28.751″

主要危险物质及分布

危险物质：润滑油、废润滑油、废油桶
分布：生产设备、危废间

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气扩散：风险物质发生火灾或爆炸后产生的次生污染物进入大气环境，通过大气扩散对周围环境造成影响。

水环境扩散：泄漏物料和泄漏物料发生火灾事故时产生的消防废水未得到有效收集而进入外环境，对周围水环境造成影响。

地下水扩散：风险物质泄漏后聚积地面，在防渗层失效情况下，通过地表渗透进入土壤或地下水，对土壤、地下水环境造成影响。

风险防范措施要求

①危废间地面、裙角已按相关规范要求进行防渗处理，液态风险物质容器密闭并下设托盘，定期检查危险物质的贮存场所及包装容器，发生泄漏时及时采取措施。

②危废间已配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，同时建设单位已制定风险应急措施，一旦风险物质发生泄漏、火灾，可及时采取应急措施。

③已制定危废间的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。

④项目生产期严格杜绝风险类物质的跑、冒、滴、漏现象发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目涉及的危险物质主要为润滑油、废润滑油、废油桶。经计算，本项目危险物质与临界量比值Q<l，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级判定为“简单分析”，不设评价范围，在此基础上，开展了环境风险识别及环境风险防范措施与应急要求方面的环境风险评价工作。在加强管理的前提下，本项目建成后应按要求对现有突发环境事件应急预案进行修订，完善应急措施，项目的环境风险可以接受。
8、电磁辐射环境影响分析

本项目不涉及电磁辐射，无需进行电磁辐射分析。




环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	脱硫石膏混合料生产线上料废气、皮带称落料废气、计量废气、搅拌废气、装车皮带落料废气（DA001）
	颗粒物（有组织）
	在封闭车间内，在封闭车间内，2个入料仓采取三面围挡措施（尺寸3.2m×2m，不同时工作，安装自动感应切换阀门，延时自动关闭，按照自动感应阀门漏风率20%计算），入料侧设软挡（软挡1m），顶部设集气罩；原料从料仓下口落入皮带配料称，皮带秤落料点密闭设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；散装装车皮带落料点上方设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA001）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（风量20000m3/h）
	参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求：颗粒物：10mg/m3

	
	道路用白灰面生产线粉料筒仓废气、计量废气、搅拌废气、包装出料废气、袋装成品落点废气（DA002）
	颗粒物（有组织）
	粉料筒仓仓顶设置集气管道；计量过程密闭设置集气管道；搅拌机密闭设置集气管道；包装出料口设置集气管道；袋装成品转移皮带终端成品落点位置设置集气罩，废气分别收集后通过1套“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（风量25000m3/h）
	参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表2中排放限值要求：颗粒物：10mg/m3

	
	生产过程未收集废气；原料堆存过程
	颗粒物（厂区内无组织）
	物料装卸在封闭车间内进行；车间地面硬化，车间出口为自动感应门，物料运输系统全封闭，运输过程中无可视性物料；无组织排放的点位安装TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，在厂区门口或明显位置设置电子显示屏，原料库出入口安装高清视频监控设施等内容，车间及厂区道路地面全部硬化，厂区门口设置洗车平台，配套设有沉淀池、清水池，地面至少设置一排花式喷射喷头，低于地面（呈斜坡状），清洗完成后车辆在洗车槽内短暂停留等，洗车平台与地磅在一条直线上。
	《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表3中无组织排放限值要求：料场外监控点颗粒物：5mg/m3

	地表水环境
	生活废水
	SS、COD、

氨氮
	水量小且水质简单，用于泼洒地面抑尘

	声环境
	生产设备噪声
	等效连续A声级
	选用低噪设备，厂房隔声、距离衰减等
	厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运

	
	一般工业固体废物
	废包装袋收集后外售；除尘灰收集后混入产品外售；废布袋收集后外售；洗车平台沉淀池底泥收集后混入产品外售。

	
	危险废物
	废润滑油、废油桶暂存于危废间，定期送有资质的危废处置单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点采取“源头控制，分区防治”措施。危废贮存库等采取相应的污染控制措施，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事降至最低限度；对各防渗分区按照相关规范要求施工，确保满足防渗要求。

①重点防渗区：危废间采用至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②一般防渗区：生产车间、一般固废区采取一般防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区：办公区、厂内道路等采取简单防渗，非硬及绿。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①本项目废润滑油用耐腐蚀的容器储存，容器放置在危废贮存库内，危废贮存库地面及裙角做防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s，设置有托盘，托盘体积满足容器泄漏危险废物收集要求。

②建立、健全各项安全生产责任制、安全管理制度及各岗位安全操作规程。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

（1）机构设置

根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区设立环保员，负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。

（2）主要职责

a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律法规，建立污染控制管理档案。

b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行维修资料，建立污染控制管理档案。

c、定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。

d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。

e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。

f、监督项目环保设施的安装调试工作，搞好场区绿化工作。

（3）环境管理台账要求

将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。
2、排污许可衔接及管理要求
经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30，“64、砖瓦、石材等建筑材料制造 303”类中“其他建筑材料制造3039”。本项目应纳入“简化管理”。应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可证。
3、排污口规范化管理
排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。

（1）排污口的设置

废气：本项目共设2个废气排放口。

废水：本项目无废水排放，无废水排放口。

固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌设置的要求。

（2）排污口规范化设置要求

①在高噪声污染源处设置环境保护图形标志牌，固定噪声污染源对厂界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

②废气排放口已按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。

表5-1  排污口规范化要求及环保图形标识

提示图形符号
名称

功能

[image: image9.png]ESHBO
(Y218

HEORS:

SRMEE.

BRFRRFLREH




废气排放口

表示废气向大气环境排放
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污水排放口

表示污水排放
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一般废物

一般固废暂存区
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危险废物
危废间
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

②排污口建档管理

使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

4、验收管理要求
依据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017]4 号）以及《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告》（生态环境部公告公告2018 年第9号），建设项目竣工后，建设单位应当按照标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，进行验收监测并编制验收报告。

5、信息公开

（1）企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照自愿公开的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

（2）排污单位应当公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

（3）排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。




六、结论

	综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策，选址可行；在采取各项环保措施后，产生的废气、噪声及固体废弃物等污染物的排放可以达到国家规定的有关标准，处理、处置措施可行，不会对周围环境质量造成明显的不利影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。


附表                                     建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体

废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

② 
	在建工程

排放量（固体废物

产生量）③
	本项目

排放量（固体废

物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体

废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	2.008
	/
	2.008
	+2.008

	废水
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	废包装袋（t/a）
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废布袋（t/a）
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	
	除尘灰（t/a）
	/
	/
	/
	192.723
	/
	192.723
	+192.723

	
	洗车平台污泥（t/a）
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	+3

	危险废物
	废润滑油（t/a）
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废油桶（t/a）
	/
	/
	/
	0.0025
	/
	0.0025
	+0.0025

	生活垃圾
	生活垃圾（t/a）
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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